# Сухо смучене

## Изсмукване на натрупани прахове

За включване на прахосмукачката, завъртете главния превключвател (2) на позиция 1.

За изключване на прахосмукачката, завъртете главния превключвател (2) на позиция 0.

## Изсмукване на прахове от работещи електроинструменти (вж. фиг. L)

- Когато преминалият въздух попада обратно в помещението, трябва да бъде осигурено достатъчно интензивно обновяване на въздуха в него. Спазвайте валидните национални нормативни разпоредби.

В прахосмукачката е вграден контакт за електроинструменти (4). В този контакт можете да включите външен електроинструмент. Спазвайте посочената стойност за максималната мощност на включения в контакта електроинструмент.

Монтирайте комбинирания адаптер за прахоулавяне (25) (вж. фиг. B).

Вкарайте комбинирания адаптер за прахоулавяне (25) в щуцера за прахоулавяне на електроинструмента.

За включване на старт/стоп автоматиката на прахосмукачката завъртете главния превключвател (2) на позиция 1+.

Включете за въвеждане в експлоатация на прахосмукачката свързания към контакта (4) електроинструмент. Прахосмукачката се включва автоматично.

Изключете електроинструмента, за да прекратите изсмукването.
Функцията за допълнителен ход на старт/стоп автоматиката продължава до 15 секунди, за да се изсмучат остатъчните прахове от шланга на прахосмукачката.

За изключване на прахосмукачката, завъртете главния превключвател (2) на позиция 0.

### Използване на системата за прахоулавяне (принадлежност)

Свържете системата за прахоулавяне към шланга на прахосмукачката (29).

За изсмукване на прахове чрез системата за прахоулавяне завъртете главния превключвател (2) на позиция 1.

Задръжте системата за прахоулавяне към системата и включете електроинструмента. Чрез образуващия се вакуум системата за прахоулавяне прилепва самостоятелно.

Изключете електроинструмента и внимателно свалете системата за прахоулавяне от стената.

За изключване на прахосмукачката, завъртете главния превключвател (2) на позиция 0.