# Montere sugeslangen (se bilde D)

Sett sugeslangen (29) på slangefestet (3), og drei den med urviseren til den stopper.

Merknad: Under suging oppstår det en elektrostatisk opplading på grunn av friksjonen til støvet i sugeslangen og -tilbehøret. Denne kan brukeren merke i form av statisk elektrisitet (avhenger av forhold i omgivelsene, og varierer fra person til person).
Bosch anbefaler generelt å bruke en antistatisk sugeslange (tilbehør) ved suging av fint støv og tørre materialer.

## Feste sugeslangen på støvsugeren (se bilde E)

Rull den monterte sugeslangen (29) inn i rommet for sugeslangen. Trekk de to stroppene (13) opp, og fest dem i festeåpningene (14).