# Mitrā uzsūkšana

- Nelietojiet vakuumsūcēju, lai nosūktu uzliesmojošus vai sprādzienbīstamus šķidrumus, piemēram, benzīnu, eļļu, spirtu vai šķīdinātāju. Nelietojiet vakuumsūcēju, lai nosūktu karstus, degošus vai sprādzienbīstamus putekļus. Nedarbiniet vakuumsūcēju sprādzienbīstamās telpās. Putekļi, izgarojumi vai šķidrumi var uzliesmot vai sprāgt.

- Vakuumsūcēju nedrīkst lietot kā ūdens sūkni. Vakuumsūcējs ir paredzēts gaisa un ūdens maisījumu uzsūkšanai.

Norāde: Prasības attiecībā uz caurlaidības pakāpi (putekļu kategorija L) ir norādītas tikai sausajai putekļu uzsūkšanai.

##

Iztukšojiet tvertni (1) un izņemiet plastmasas maisu (32) vai vilnas filtra maisu (40).

Pārbaudiet, vai uzpildes līmeņa sensors (45) nav ar piemaisījumiem. Tikai tīrs uzpildes līmeņa sensors ļauj vakuumsūcējam automātiski izslēgties, kad tvertne ir pilna. skatīt Līmeņa sensora tīrīšana (skatīt Q−R attēlus).

- Mitrās uzsūkšanas laikā automātiskā filtra tīrīšana ir jāizslēdz.

Nospiediet automātiskās filtra tīrīšanas pogu (8), lai aktivizētu manuālo filtra tīrīšanu skatīt Manuāla filtra tīrīšana. Tādējādi automātiskā filtra tīrīšana tiek deaktivizēta, un LED indikators A (5) nodziest.

##

BRĪDINĀJUMS

Nekavējoties izslēdziet vakuumsūcēju, ja no tā sāk izplūst putas vai ūdens, un tad iztukšojiet tvertni. Pretējā gadījumā vakuumsūcējs var tikt bojāts.

Lai ieslēgtu vakuumsūcēju, pagrieziet galveno slēdzu (2) pozīcijā 1.

Vakuumsūcējs ir aprīkots ar tvertnes piepildīšanās devējiem (45). Kad ir sasniegts maksimālais piepildījuma līmenis, vakuumsūcējs automātiski izslēdzas, un abi LED indikatori A (5) un M (6) mirgo vienlaicīgi reizi sekundē. Aizsardzība pret atkārtotu palaišanu ir aktivizēta, un to var deaktivizēt, vienreiz ieslēdzot/izslēdzot vakuumsūcēju.

Piezīme: Aizsardzība pret atkārtotu palaišanu ir aktivizēta, un to var deaktivizēt, vienreiz ieslēdzot/izslēdzot vakuumsūcēju.

Lai vakuumsūcēju izslēgtu, pagrieziet galveno slēdzi (2) pozīcijā 0.

Satveriet tvertni (1) aizmugurējā roktura zonā (21) un pagrieziet to uz priekšu, lai iztukšotu šķidrumu.

##

Notīriet līmeņa sensoru pēc katras mitrās uzsūkšanas (45) skatīt Līmeņa sensora tīrīšana (skatīt Q−R attēlus).

Lai novērstu pelējuma veidošanos pēc mitrās uzsūkšanas, veiciet šādas darbības.

- Izņemiet plakano ieloču filtru (34) un ļaujiet tam pamatīgi izžūt.
- Noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu (12), atveriet filtra pārsegu (43) un ļaujiet šīm abām daļām pamatīgi izžūt.