# Skysčių siurbimas

- Nesiurbkite siurbliu degių ar sprogių skysčių, pavyzdžiui, benzino, alyvos, alkoholio, tirpiklių. Nesiurbkite karštų, degančių ar sprogių dulkių. Nenaudokite siurblio sprogioje aplinkoje. Dulkės, garai ar skysčiai gali užsidegti ir sprogti.

- Siurblį draudžiama naudoti kaip vandens siur‌blį. Siurblys yra skirtas oro ir vandens mišiniui susiurbti.

Nuoroda: pralaidumo laipsnio (dulkių klasė L) nurodymai buvo pateikti tik sausajam siurbimui.

##

Ištuštinkite rezervuarą (1) ir išimkite plastikinį maišelį (32) arba neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį (40).

Nuo pripildymo lygio jutiklio (45) nuvalykite nešvarumus. Tik esant švariam pripildymo lygio jutikliui yra užtikrinamas automatinis siurblio išjungimas pasiekus maksimalų rezervuaro pripildymo lygį žr. Pripildymo lygio jutiklio valymas (žr. Q–R pav.).

- Siurbiant skysčius, automatinis filtro valymas turi būti deaktyvintas.

Paspauskite automatinio filtro valymo mygtuką (8), kad suaktyvintumėte rankinį filtro valymą žr. Rankinis filtro valymas. Automatinis filtro valymas tokiu būdu deaktyvinamas, o šviesadiodis indikatorius A (5) užgęsta.

##

ĮSPĖJIMAS

Jei iš siurblio pradeda tekėti putų ar vandens, siurblį nedelsdami išjunkite ir ištuštinkite rezervuarą. Priešingu atveju siurblys gali būti pažeistas.

Norėdami siurblį įjungti, pasukite pagrindinį jungiklį (2) į padėtį 1.

Siurblys yra su pripildymo lygio jutikliais (45). Kai pasiekiamas maksimalus pripildymo lygis, siurblys automatiškai išsijungia, o šviesadiodžiai indikatoriai A (5) ir M (6) kartu mirksi 1 kartą per sekundę. Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo yra suaktyvinta, ją galima deaktyvinti 1 kartą įjungus/išjungus siurblį.

Nuoroda: reguliariai tikrinkite pripildymo lygį ir laiku ištuštinkite rezervuarą.

Norėdami siurblį išjungti, pasukite pagrindinį jungiklį (2) į padėtį 0.

Paimkite rezervuarą (1) už galinės laikymo srities (21) ir lenkite jį, kad išpiltumėte skystį.

##

Po kiekvieno skysčių siurbimo išvalykite pripildymo lygio jutiklį (45) žr. Pripildymo lygio jutiklio valymas (žr. Q–R pav.).

Siekiant išvengti pelėsių susidarymo po skysčių siurbimo:

- Išimkite plokščią klostytą filtrą (34) ir jį taip pat palikite, kad gerai išdžiūtų.
- Nuimkite siurblio viršutinę dalį (12), atidenkite filtro dangtį (43) ir palikite, kad abu gerai išdžiūtų.