# 裝入／取出不織布濾袋（用於乾式吸塵）（請參考圖 G−H）

若要對符合粉塵等級 L 的物質進行乾式吸塵，您可以裝入一個不織布濾袋 (40)（配件）。

若吸入的物質無或其暴露濃度 ≥ 1 mg/m3（符合粉塵等級 L），即可直接吸入集污箱中。

提示：在使用不織布濾袋時，請關閉濾網自動清潔功能 參見 濾網自動／手動清潔功能（請參考圖 M）。

警告

本吸塵器內含危害人體健康的粉塵。 所有清空及維護作業（包含清除集塵容器在內）僅可交由受過專業訓練的人員執行。 必須穿載適當的防護裝備。 過濾裝置若未裝配齊全或未謹慎裝入，本吸塵器不得運轉。 否則將危害您的身體健康。

打開鎖扣 (15) 並取下吸塵器上部 (12)。

裝入時，將不織布濾袋 (40) 插在不織布濾袋支架 (39) 上，然後將不織布濾袋 (40) 連同不織布濾袋支架 (39) 裝入集污箱 (1) 中。

取出時，透過拉動鎖扣的方式封好裝滿的不織布濾袋開口。將已封好的不織布濾袋 (40) 從不織布濾袋支架 (39) 上拔下，然後從吸塵器中取出。

將吸塵器上部 (12) 重新套上，並透過關閉鎖扣 (15) 的方式將集污箱 (1) 連接至吸塵器上部 (12)。