# Simboli

Lietojot vakuumsūcēju, var būt svarīgi zināt šeit parādīto simbolu nozīmi. Tāpēc lūdzam iegaumēt šos simbolus un to nozīmi. Simbolu pareiza interpretācija ļaus labāk un drošāk lietot vakuumsūcēju.

Simboli un to nozīme
| BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības noteikumus un norādījumus. Ja neievēro drošības noteikumus un norādījumus, var izraisīt elektrotriecienu, ugunsgrēku un/vai nopietnus savainojumus.
| Vakuumsūcējs ir paredzēts standartam IEC/EN 60335-2-69 atbilstošu veselībai kaitīgu L klases putekļu sausai uzsūkšanai ar ekspozīcijas koncentrācijas vērtību > 1 mg/m³
| BRĪDINĀJUMS! Vakuumsūcējs satur veselībai kaitīgus putekļus. Nodrošiniet, lai vakuumsūcēja iztukšošanu un apkopi, tai skaitā putekļu savācējtvertnes noņemšanu veiktu vienīgi kvalificēts personāls. Strādājot ar vakuumsūcēju, nepieciešams lietot atbilstošu aizsargaprīkojumu. Nedarbiniet vakuumsūcēju, ja tas nav pilnā apjomā aprīkots ar filtru sistēmu. Tas var būt bīstami veselībai.
| Pievienojiet vakuumsūcējam maksimāli vienu konteineri L-BOXX. L-BOXX konteinera svars kopā ar saturu nedrīkst pārsniegt 15 kg.
| Neuzkariniet vakuumsūcēju uz āķa, piemēram, transportēšanas laikā. Vakuumsūcējs nav paredzēts piekarināšanai. Tas var radīt savainojumus un materiālo vērtību bojājumus.
| Nelietojiet vakuumsūcēju kā sēdekli, kāpnes vai kāpsli. Vakuumsūcējs var apgāzties un tikt bojāts. Pastāv savainojumu risks.
| A Indikatora LED režīma automātiskā filtra tīrīšana
| M Indikatora LED režīma manuāla filtra tīrīšana
| Automātiskās filtra tīrīšanas poga
| Manuālās filtra tīrīšanas poga
| Automātiska palaišanas/apturēšanas funkcija Putekļu nosūkšana, ko rada darbināmi elektroinstrumenti; Vakuumsūcējs ieslēdzas automātiski un atkal izslēdzas ar laika nobīdi. Putekļsūcēja kontaktligzda ir pastāvīgi zem sprieguma.
| Izlēgšana Putekļsūcēja kontaktligzda ir bez strāvas.
| Sūkšana Sakrājušos putekļu un putekļu uzsūkšana no nosūces sistēmas. Putekļsūcēja kontaktligzda ir pastāvīgi zem sprieguma.
| Min./Maks. Uzsūkšanas jaudas bezpakāpju regulēšana: maksimāla uzsūkšanas jauda, veicot darbus, kuru gaitā izdalās liels putekļu daudzums samazināta uzsūkšanas jauda izmantošanai ar zemu putekļu daudzumu un uzsūkšanas jauda regulēšanai starp pievienoto elektroinstrumentu un apstrādājamās detaļas virsmu (piemēram, slīpēšanas laikā)
| Šajā vakuumsūcējā ir aktivizēta datu reģistrēšana.
| Dati par pievienotā elektroinstrumenta maksimālo pieslēgšanās jaudu (atkarībā no valsts)