# A flíz szűrőzsák behelyezése/eltávolítása (száraz porszívózás) (lásd G−H ábra)

L porosztályú anyagok száraz porszívózásához flíz szűrőzsák (tartozék) (40) helyezhető be.

Amennyiben 1 mg/m3-nál nagyobb expozíciós határértékű anyagokat szív fel (az L porosztálynak megfelelően), akkor közvetlenül a tartályba is fel lehet szívni az anyagot.

Megjegyzés: Flíz szűrőzsák használata esetén kapcsolja ki az automatikus szűrőtisztítást. lásd Automatikus/manuális szűrőtisztítás (lásd M ábra).

FIGYELMEZTETÉS

A porszívó egészségre káros hatású port tartalmaz. A kiürítési és karbantartási eljárásokat, beleértve a porgyűjtő tartályok ártalmatlanítását is, csak szakemberekkel hajtassa végre. Ehhez megfelelő védőfelszerelésre van szükség. Ne üzemeltesse a porszívót a teljes és gondosan behelyezett szűrőrendszer nélkül. Ellenkező esetben veszélyezteti az egészségét.

Nyissa ki a zárakat (15), és vegye le a porszívó felső részét (12).

A behelyezéshez dugja rá a flíz szűrőzsákot (40) annak tartójára (39), és tegye be flíz szűrőzsákot (40) a tartójávalflíz szűrőzsákot (39) együtt a tartályba (1).

A kivételhez a zárat meghúzva zárja el a megtelt flíz szűrőzsák nyílását. Húzza le a lezárt flíz szűrőzsákotflíz szűrőzsákot (40) annak tartójáról a flíz szűrőzsákot (39), és vegye ki a porszívóból.

Helyezze fel ismét a porszívó felső részét (12), és a zárak (15) zárásával kapcsolja össze a tartályt (1) a porszívó felső részével (12).