# Montáž příslušenství pro vysávání (viz obrázek A)

Sací hadice (29) je vybavená zacvakávacím systémem, pomocí kterého lze připojit příslušenství pro vysávání (kombinovaný odsávací adaptér (25), zahnutou hubici (31), kombinovanou kartáčovou hubici (24)).

##

- Nasaďte zahnutou hubici (31) na sací hadici (29) tak, aby obě tlačítka (35) sací hadice slyšitelně zaskočila.
- Pro demontáž stiskněte tlačítka (35) dovnitř a součásti ze sebe vytáhněte.

##

- V případě potřeby zasuňte sací trubky (30) pevně do sebe a poté na zahnutou hubici (31).
- Nasaďte podlahovou hubici (23) pevně na sací trubku (30) nebo zahnutou hubici (31).

##

Kombinovaný odsávací adaptér (25) se skládá z adaptéru PowerTool (přední část) (36) a adaptéru PowerTool (zadní část) (37).

Kombinovaný odsávací adaptér (25) je kompatibilní s elektrickým nářadím Bosch.

Adaptér PowerTool (zadní část) (37) lze díky vnitřnímu průměru 38,5 mm a vnějšímu průměru 45 mm používat pro elektrické nářadí od jiných výrobců.

Nasaďte adaptér PowerTool (přední část) (36) na adaptér PowerTool (zadní část) (37) a spojte oba adaptéry otočením proti sobě (viz obrázek B).

Nasaďte kombinovaný odsávací adaptér (25) na sací hadici (29) tak, aby obě tlačítka (35) sací hadice slyšitelně zaskočila.

Pro demontáž stiskněte tlačítka (35) dovnitř a vytáhněte kombinovaný odsávací adaptér ze sací hadice.

Pro rozdělení obou adaptérů uvolněte spojení otočením proti sobě a adaptéry ze sebe vytáhněte.

##

Nasaďte kombinovanou kartáčovou hubici (24) na sací hadici (29) tak, aby obě tlačítka (35) sací hadice slyšitelně zaskočila.

Pro demontáž stiskněte tlačítka (35) dovnitř a součásti ze sebe vytáhněte.

##

Kombinovanou kartáčovou hubici (24) můžete používat jako štěrbinovou hubici nebo jako kartáč.

Stiskněte odjišťovací tlačítko (38) a posuňte kartáč dopředu, abyste mohli kombinovanou kartáčovou hubici (24) používat jako kartáč.

Stiskněte odjišťovací tlačítko (38) a zatáhněte kartáč dozadu, abyste mohli kombinovanou kartáčovou hubici (24) používat jako štěrbinovou hubici.