# Vysávanie namokro

- Vysávačom nevysávajte horľavé alebo výbušné kvapaliny, napríklad benzín, olej, alkohol, rozpúšťadlá. Nevysávajte horúci, horiaci ani výbušný prach. Vysávač nepoužívajte v priestoroch s rizikom výbuchu. Prach, výpary alebo kvapaliny by sa mohli vznietiť alebo explodovať.

- Vysávač sa nesmie používať ako vodné čerpadlo. Vysávač je určený na vysávanie vzduchu a vodnej zmesi.

Upozornenie: Požiadavka na stupeň priepustnosti (trieda prachu L) bola preukázaná len pre vysávanie nasucho.

##

Vyprázdnite nádobu (1) a odoberte plastové vrecko (32) alebo vrecko filtra z netkanej textílie (40).

Skontrolujte, či snímač hladiny (45) nie je znečistený. Iba čistý snímač hladiny umožňuje automatické vypnutie vysávača pri naplnení nádoby pozri Čistenie snímača hladiny (pozri obrázky Q−R).

- Počas vysávania namokro musí byť automatické čistenie filtra deaktivované.

Stlačte tlačidlo automatického čistenia filtra (8), ak chcete aktivovať manuálne čistenie filtra pozri Manuálne čistenie filtra. Automatické čistenie filtra sa tým vypne a LED indikácia A (5) zhasne.

##

VÝSTRAHA

Keď začne z vysávača vychádzať pena alebo voda, ihneď ho vypnite a vyprázdnite nádobu. Inak sa môže vysávač poškodiť.

Na zapnutie vysávača otočte hlavný spínač (2) do polohy 1.

Vysávač je vybavený snímačom hladiny (45). Ak sa dosiahne maximálna hladina, vysávač sa automaticky vypne a obidve LED indikácie A (5) a M (6) súčasne blikajú 1-krát za sekundu. Ochrana pred opätovným spustením je aktivovaná a možno ju jedným zapnutím/vypnutím vysávača deaktivovať.

Upozornenie: Pravidelne kontrolujte stav naplnenia a nádobu včas vyprázdňujte.

Na vypnutie vysávača otočte hlavný spínač (2) do polohy 0.

Uchopte nádobu (1) v zadnej úchopovej oblasti (21) a vyklopte ju dopredu, aby ste vyprázdnili kvapalinu.

##

Po každom vysávaní namokro vyčistite snímač hladiny (45) pozri Čistenie snímača hladiny (pozri obrázky Q−R).

Aby sa zabránilo tvorbe plesní po vysávaní namokro:

- Vyberte plochý skladaný filter (34) a nechajte ho dobre vysušiť.
- Odoberte hornú časť vysávača (12), otvorte kryt filtra (43) a nechajte ich dobre vyschnúť.