# Tõrgete kõrvaldamine

- Tõrke tekkimise korral (nt filtri purunemine) tuleb tolmuimeja kohe välja lülitada. Enne uuesti kasutamist tuleb tõrge kõrvaldada.

Probleem | Kõrvaldamine
--- | ---
Imemisturbiin ei käivitu. | Kontrollige võrgukaablit, võrgupistikut, kaitset, pistikupea ja täitetaseme andureid (45).
Pealüliti (2) on asendis „Start-/stopp-automaatika“. Seadke pealüliti (2) sümbolole „Imemine“ või lülitage pistikupessa (4) ühendatud elektriline tööriist sisse.
Imemisturbiin lülitub välja. | Märgimemisel vilguvad LED-näidud A ja M aeglaselt ja korraga. Tühjendage anum (1).
Kuivimemisel vilguvad LED-näidud A ja M kiiresti ja korraga: Tolmuimejal oleva pisitikupesa ülekoormukaitse on aktiveeritud. Lülitage elektriline tööriist välja.
Tolmuimeja lülitub välja. | Tolmuimeja ülekoormus tolmuimejal oleva pistikupesa maksimaalse pinge ületamise tõttu. Mootori kaitselüliti on rakendunud. Saatke tolmuimeja Bosch volitatud klienditeeninduskohta.
Imemisturbiin ei käivitu pärast anuma tühjendamist uuesti. | Lülitage tolmuimeja välja ja oodake 5 s, 5 s pärast lülitage uuesti sisse.
Puhastage täitetaseme andurid (45) ja täitetaseme andurite (45) vahel olev ruum harjaga.
Imemisjõud väheneb. | Kõrvaldage ummistused imemisdüüsist, imemistorust, imemisvoolikust (29) või lamedast voldikfiltrist (34).
Vahetage plastkott (32) /fliisist filtrikott (40).
Laske filtrikattel (43) õigesti fikseeruda.
Asetage tolmuimeja ülaosa (12) õigesti kohale ja kinnitage lukustid (15).
Vahetage lame voldikfilter (34).
Tolmu väljapihkumine imemisel | Kontrollige lameda voldikfiltri (34) paigaldamise korrektsust.
Vahetage lame voldikfilter (34).
Väljalülitamisautomaatika (märgimemisel) ei rakendu. | Puhastage täitetaseme andurid (45) ja täitetaseme andurite (45) vahel olev ruum harjaga.
Kontrollige pidevalt täitetaset.
Automaatne filtripuhastus ei tööta. | Vahetuge käsitsi laadi, vajutades käsitsi filtripuhastuse nuppu (7). Kui probleem ei kao, pöörduge autoriseeritud Bosch-klienditeeninduskoha poole.
Filtri käsitsi puhastamist ei saa käivitada. | Tolmuimeja ülekuumenemiskaitse on aktiveeritud. Käsitsi filtripuhastuse nupu (7) 10-kordne pidev vajutamine on rakendanud ülekuumenemiskaitse. Ülekuumenemiskaitse lõpetatakse 20 s möödudes automaatselt. Käsitsi filtripuhastuse nupu (7) 30-kordne pidev vajutamine on rakendanud ülekuumenemiskaitse. Ülekuumenemiskaitse lõpetatakse 4 min möödudes automaatselt. Kui probleem ei kao, pöörduge autoriseeritud Bosch-klienditeeninduskoha poole.
Automaatne filtripuhastus ei rakendu. | Võtke ühendust Bosch-klienditeeninduskohaga.