# Postavljanje/uklanjanje plastične vreće (suvo usisavanje) (videti sliku F)

Otvorite oba zatvarača (15) i skinite gornji deo usisivača (12).

Za suvo usisavanje plastičnu vreću (32) postavite u rezervoar (1).

Postavite plastičnu vreću (32) sa otvorom za punjenje prema gore u rezervoar (1).

Uverite se da plastična vreća (32) u potpunosti naleže na unutrašnje zidove rezervoara (1).

Ostatak plastične vreće (32) namestite preko ivice rezervoara (1). Uverite se da je granična linija plastične kese na ivici posude i da otvori za prolaz vazduha (33) ostaju u posudi.

Ponovo postavite gornji deo usisivača (12) i zatvorite usisivač pomoću zatvarača (15).

- Uverite se da je usisivač uvek dobro zatvoren.

Zatvorite plastičnu vreću pre nego što je uklonite. Stisnite vreću na vrhu i upotrebite traku da zavežite čvor oko vreće.