# Simboli

Sljedeći simboli mogli bi biti od važnosti za uporabu vašeg usisavača. Upamtite simbole i njihovo značenje. Ispravna interpretacija simbola pomoći će vam da bolje i sigurnije upotrebljavate usisavač.

Simboli i njihovo značenje
| UPOZORENJE! Treba pročitati sve sigurnosne napo‌mene i upute. Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.
| Usisavač klase prašine L prema IEC/EN 60335-2-69 za suho usisavanje prašina opasnih po zdravlje s graničnom vrijednosti ekspozicije > 1 mg/m³
| UPOZORENJE! Usisavač sadrži prašinu opasnu po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući vađenje spremnika za prašinu, prepustite stručnim osobama. Potrebna je odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite s usisavačem bez čitavog i pažljivo umetnutog filtarskog sustava. Inače možete ugroziti svoje zdravlje.
| Pričvrstite samo najviše jedan L-BOXX. Težina L-BOXX-a sa sadržajem ne smije prelaziti 15 kg.
| Usisavač nemojte objesiti na kuku dizalice, npr. za transport. Usisavač se ne može transportirati dizalicom. Postoji opasnost od ozljede i oštećenja.
| Usisavač ne koristite za sjedenje ili penjanje. Usisavač se može prevrnuti i oštetiti. Postoji opasnost od ozljede.
| A LED indikator načina automatskog čišćenja filtra
| M LED indikator načina ručnog čišćenja filtra
| Tipka za automatsko čišćenje filtra
| Tipka za ručno čišćenje filtra
| Automatsko pokretanje/zaustavljanje Usisavanje prašina koje nastaju pri radu električnih alata; Usisavač automatski se uključuje i ponovno isključuje nakon određenog vremena. Utičnica na usisavaču stalno je pod naponom.
| Isključivanje Utičnica na usisavaču je bez struje.
| Usisavanje Usisavanje nakupljene prašine i prašine iz sustava za usisavanje. Utičnica na usisavaču stalno je pod naponom.
| Min/Maks Bezstupanjsko reguliranje snage usisavanja: maksimalna snaga usisavanja za primjene sa stvaranjem velike količine prašine smanjena snaga usisavanja za primjene sa stvaranjem male količine prašine i za reguliranje usisne snage između priključenog električnog alata i površine izratka (npr. kod brušenja)
| Zapisivanje podataka je aktivirano u ovom usisavaču.
| Podatak o dopuštenoj priključnoj snazi priključenog električnog alata (specifično za zemlju)