# مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- قبل از تمیز کردن، انجام تنظیمات، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن جاروبرقی، دوشاخا را از پریز بکشید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته جاروبرقی جلوگیری می کند.

- جاروبرقی و دریچه ی تهویه را برای کارایی خوب و امن تمیز نگهدارید.

در صورت نیاز به یک کابل یدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت Bosch و یا به نمایندگی مجاز Bosch (خدمات پس از فروش) برای ابزار آلات برقی مراجعه کنید تا از بروز خطرات ایمنی جلوگیری بعمل آید.

- هنگام تمیز کردن و سرویس مکنده از یک ماسک تنفسی استفاده کنید.

بدنه جاروبرقی را گاه به گاه با یک دستمال مرطوب تمیز کنید.

- جاروبرقی را با هوای فشرده تمیز نکنید. ممکن است به فیلتر یا سایر قطعات آسیب برسد.

حداقل سالی یک بار، بازرسی فنی مربوط به گرد و غبار جاروبرقی باید توسط سازنده یا یک فرد آموزش دیده انجام شود (برای مثال فیلتر را از نظر آسیب دیدگی، مکنده را از نظر نشتی و تجهیزات کنترل را برای عملکرد مناسب بررسی کنید).

##

- تمام قسمت هایی را که ممکن است با مواد خطرناک تماس داشته باشند را آلوده در نظر بگیرید.
- قبل از اینکه جاروبرقی را از منطقه خطر خارج کنید، قسمت بیرونی جاروبرقی را جارو بکشید، پاک کنید یا محکم کنید.
- جاروبرقی را فقط در صورتیکه خطری برای شما و سایر افراد نداشته باشد، تمیز، باز و نگهداری و سرویس کنید. هنگام سرویس و نگهداری از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید. کار را در اتاقی با تهویه مناسب انجام دهید.
- قبل از باز کردن جاروبرقی، ابتدا قسمت بیرونی آن را تمیز کنید.
- هر قسمت از جاروبرقی را که نمی توان به طور مطلوب تمیز کرد را در کیسه های غیرقابل نفوذ دور بریزید. مقررات معتبر مربوطه را برای دفع این گونه زباله ها رعایت کنید.
- محدوده سرویس و نگهداری را پس از اتمام کار، تمیز کنید.

##

محفظه (1) را هر چند وقت یکبار با مواد شوینده غیر ساینده موجود در بازار تمیز کنید و بگذارید خشک شود.

##

- هنگام باز کردن درپوش فیلتر، زبانه قفل را بگیرید و دقت کنید که درپوش فیلتر باز شده در حالت عمودی قفل شود. در صورت افتادن درپوش فیلتر، خطر وارد آمدن جراحت وجود دارد.

توان مکش به وضعیت فیلتر بستگی دارد. بنابراین فیلتر را مرتب تمیز کنید.

فیلتر پره ای تخت (34) آسیب دیده را سریع تعویض کنید.

- زبانه قفل (26) را بکشید و درپوش فیلتر (43) و را به سمت بالا بچرخانید تا در حالت عمودی قفل شود.
- فیلتر پره ای تخت (34) را از لبه ها بگیرید و آن را از بالا بیرون بکشید.
- هر گونه گرد و غبار و آلودگی ناشی از بیرون آوردن فیلتر پره ای تخت (34) را با یک دستمال مرطوب، از لبه های محفظه (1) پاک کنید.
- فیلتر پره ای تخت را می توان با آب روان شستشو داد.
- یک فیلتر پره ای تخت (34) جدید یا فیلتر تمیز شده را قرار دهید و از قرارگیری محکم و صحیح آن مطمئن شوید.
- درپوش فیلتر (43) را ببندید تا به طور محسوس جا بیفتد.

##

- فیلتر اولیه را نباید به حالت مرطوب تمیز کرد.

- برای باز کردن درپوش فیلتر اولیه، دست خود را از بالا از بین دسته فرمان و جاروبرقی رد نکنید. در غیر این صورت ممکن است دستتان گیر کند.

دسته فرمان (42) را به سمت بالا بکشید تا درپوش فیلتر اولیه از قسمت عقب آزادانه در دسترس باشد.

دکمه آزادکننده قفل (28) فیلتر اولیه (27) را فشار دهید و آنرا از محفظه فیلتر اولیه خارج کنید.

فیلتر اولیه (44) را بیرون بیاورید.

پره های فیلتر اولیه را با یک برس نرم پاک کنید.

فیلتر اولیه را در درپوش فیلتر (27) قرار دهید.

درپوش فیلتر اولیه (27) را در محفظه فیلتر اولیه قرار دهید و آنرا ببندید.

##

دوشاخه جاروبرقی را پریز برق جدا کنید.

قسمت بالای جاروبرقی (12) را بردارید.

محفظه (1) را خالی کنید.

شناور (46) را تکان دهید یا آرام به آن ضربه بزنید تا ذرات و آلودگی ها از آن جدا شوند.

شناور (46) را با یک دستمال نرم تمیز کنید.

در صورت لزوم، می توانید شناور را بیرون نیز بیاورید. برای این منظور، قفل (47) را فشار دهید و شناور (46) را بردارید.

آهنربا (48) را با یک برس تمیز کنید.

شناور (46) را دوباره نصب کنید.

##

- کابل برق را دور نگهدارنده کابل (19) کلاف کنید.
- متعلقات را در نگهدارنده های مربوطه قرار دهید.
- شیلنگ مکش (29) نصب شده را در محفظه شیلنگ مکش بپیچید. دو نوار کششی (13) را به بالا بکشید و در دهانه های تثبیت قلاب کنید.
- L-BOXX را در نگهدارنده (11) جا بیندازید.
- کیسه پلاستیکی/کیسه فیلتر نمدی را به محض پر شدن خارج کنید.
- جاروبرقی را از دسته (10) حمل کنید.
- جاروبرقی را در یک اتاق خشک با سطح صاف قرار دهید و از آن در برابر کاربری غیر مجاز محافظت کنید.
- جهت تثبیت کردن چرخ های گردان (17)، ترمز چرخ های گردان (18) را پایین بیاورید.
- برای حمل و نقل راحت جاروبرقی و بدون آسیب زدن به کمر خود، محفظه را کاملاً خالی کنید یا کیسه پلاستیکی/کیسه فیلتر نمدی پر شده را دور بیاندازید.
- برای کشیدن یا جلو راندن جاروبرقی، ترمز چرخ های گردان (18) را آزاد کنید.
- برای جلو راندن یا کشیدن جاروبرقی، فقط از دسته فرمان بیرون آمده (42) استفاده کنید. جاروبرقی نباید با استفاده از دسته فرمان روی پله ها کشیده شود. برای این کار باید از دسته حمل و نقل استفاده شود.
- برای مقابله با خطر احتمالی سقوط جارو برقی هنگام حمل آن را روی پله ها، مطمئن شوید که افراد دیگری مستقیماً پشت سر شما نباشند.