# Устранение неисправностей

- В случае неполадки (напр., излома фильтра) пылесос нужно немедленно выключить. Перед повторным включением нужно устранить неполадку.

Проблема | Способ устранения
--- | ---
Всасывающая турбина не запускается. | Проверьте шнур питания, штепсельную вилку, предохранитель, розетку для электроинструментов и датчики уровня (45).
Главный выключатель (2) установлен в положение «автоматического включения/выключения». Установите главный выключатель (2) на символ «Всасывание» или включите электроинструмент, подключенный к розетке для электроинструментов (4).
Всасывающая турбина выключается. | При влажной уборке светодиодные индикаторы A и M одновременно мигают с низкой частотой. Опорожните контейнер (1).
При сухом всасывании светодиодные индикаторы A и M одновременно мигают с высокой частотой: активирована защита от перегрузки розетки на пылесосе. Выключите электроинструмент.
Пылесос выключается. | Перегрузка пылесоса вследствие превышения максимального напряжения розетки на пылесосе: сработал защитный предохранитель двигателя. Сдайте пылесос для ремонта в авторизованный сервисный центр Bosch.
После опорожнения контейнера всасывающая турбина не включается снова. | Выключите пылесос и подождите 5 с, затем снова включите его.
Очистите щеткой датчики уровня (45), а также пространство между ними (45).
Мощность всасывания снижается. | Удалите засорения из всасывающей насадки, всасывающей трубки, всасывающего шланга (29) или плоского складчатого фильтра (34).
Замените пластиковый мешок (32)/фильтр-мешок из нетканого материала (40).
Правильно зафиксируйте крышку фильтра (43).
Правильно установите верхнюю часть пылесоса (12) и закройте защелки (15).
Замените плоский складчатый фильтр (34).
Выход пыли при всасывании | Проверьте правильность установки плоского складчатого фильтра (34).
Замените плоский складчатый фильтр (34).
Автоматическое выключение (влажная уборка) не срабатывает. | Очистите щеткой датчики уровня (45), а также пространство между ними (45).
Постоянно проверяйте уровень заполнения.
Автоматическая очистка фильтра не работает. | Переключитесь в ручной режим, нажав кнопку включения/выключения ручной очистки фильтра (7). Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр Bosch.
Не активируется ручная очистка фильтра. | Активирована защита от перегрева пылесоса. 10-кратное непрерывное нажатие кнопки включения/выключения ручной очистки фильтра (7) вызвало срабатывание защиты от перегрева. Защита от перегрева автоматически отключается через 20 с. 30-кратное непрерывное нажатие кнопки включения/выключения ручной очистки фильтра (7) вызвало срабатывание защиты от перегрева. Защита от перегрева автоматически отключается через 4 мин. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр Bosch.
Автоматическая очистка фильтра не активируется. | Обратитесь в авторизированный сервисный центр Bosch.