# Märkäimurointi

- Älä imuroi imurilla palonarkoja tai räjähdysherkkiä nesteitä (esimerkiksi bensiiniä, öljyä, spriitä tai liuottimia). Älä imuroi kuumaa, palavaa tai räjähdysaltista pölyä. Älä käytä imuria räjähdysvaarallisissa tiloissa. Pöly, höyry tai nesteet saattavat syttyä palamaan tai räjähtää.

- Imuria ei saa käyttää vesipumppuna. Imuri on tarkoitettu ilma-vesiseoksen imurointiin.

Huomautus: suodatustehon (pölyluokka L) vaatimusten mukaisuus on osoitettu vain kuivaimuroinnille.

##

Tyhjennä säiliö (1) ja poista muovipussi (32) tai harsokankainen pölypussi (40).

Tarkista täyttötason anturi (45) lian varalta. Vain puhdas täyttötason anturi takaa sen, että pölynimuri sammuu automaattisesti, kun säiliö on täynnä katso Täyttötason anturin puhdistus (katso kuvat Q−R).

- Märkäimuroinnissa automaattisen suodattimen puhdistuksen pitää olla deaktivoituna.

Paina automaattisen suodattimen puhdistuksen painiketta (8), kun haluat aktivoida manuaalisen suodattimen puhdistuksen katso Manuaalinen suodattimen puhdistus. Tällöin automaattinen suodattimen puhdistus deaktivoidaan ja LED-merkkivalo A (5) sammuu.

##

VAROITUS

Sammuta imuri välittömästi, jos siitä valuu vaahtoa tai vettä, ja tyhjennä säiliö. Muuten imuri voi vaurioitua.

Käynnistä imuri kääntämällä pääkytkin (2) asentoon 1.

Imuri on varustettu täyttötason antureilla (45). Kun enimmäistäyttötaso saavutetaan, pölynimuri sammuu automaattisesti ja kaksi LED-merkkivaloa A (5) ja M (6) vilkkuvat samanaikaisesti kerran sekunnissa. Uudelleenkäynnistyssuoja aktivoituu ja voidaan deaktivoida kytkemällä pölynimuri kerran päälle ja pois päältä.

Huomautus: tarkista täyttötaso säännöllisesti ja tyhjennä säiliö ajoissa.

Sammuta imuri kääntämällä pääkytkin (2) asentoon 0.

Tartu säiliön (1) takakahvaan (21) ja kallista säiliötä eteenpäin nesteen tyhjentämiseksi.

##

Puhdista täyttötason anturi (45) katso Täyttötason anturin puhdistus (katso kuvat Q−R) jokaisen märkäimurointikerran jälkeen.

Tee seuraavat toimenpiteet märkäimuroinnin jälkeen homehtumisen ehkäisemiseksi:

- Ota laakalaskossuodatin (34) pois ja anna sen kuivua perusteellisesti.
- Ota imurin yläosa (12) pois, avaa suodattimen kansi (43) ja anna molempien kuivua perusteellisesti.