# إزالة الاختلالات

- في حالة حدوث خلل (مثل انقطاع المرشح) يجب إيقاف الشافطة على الفور. يجب إزالة الخلل قبل مواصلة التشغيل.

المشكلة | العلاج
--- | ---
توربين الشفط لا يعمل. | افحص كابل الكهرباء والقابس الكهربائي والمصهر والمقبس ومستشعرات مستوى الملء (45).
يكون المفتاح الرئيسي (2) على وضع «آلية التشغيل/الإيقاف». اضبط المفتاح الرئيسي (2) على الرمز «شفط» أو قم بتشغيل العدة الكهربائية المتصلة بالقابس الكهربائي (4).
توقف توربينة الشفط. | في حالة الشفط الرطب تومض مؤشرات LED A و M ببطء وفي الوقت نفسه. قم بتفريغ الوعاء (1).
في حالة الشفط الجاف تومض مؤشرات LED A و M بسرعة وفي الوقت نفسه: تكون واقية فرط السخونة للمقبس الكهربائي بالشافطة مفعلة. أوقف العدة الكهربائية.
تتوقف الشافطة. | تحميل مفرط للشافطة من خلال تخطي الحد الأقصى لجهد المقبس الكهربائي بالشافطة: ينطلق مصهر حماية المحرك. أرسل الشافطة إلى أحد مراكز خدمة العملاء Bosch المعتمدة.
لا تقم بإعادة تشغيل توربين الشفط بعد إفراغ الوعاء. | أوقف الشافطة وانتظر لمدة 5 ث، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى بعد 5 ث.
قم بتنظيف مستشعرات مستوى الملء (45) بالإضافة للحيز البيني لمستشعرات مستوى الملء (45) باستخدام فرشاة.
انخفاض قوة الشفط. | قم بإزالة الانسدادات من فوهة الشفط أو أنبوب الشفط أو خرطوم الشفط (29) أو فلتر الطيات المسطح (34).
قم بتغيير الكيس البلاستيكي (32)/كيس الفلتر القماشي (40).
قم بتثبيت غطاء الفلتر (43) بشكل صحيح.
قم بتركيب الجزء العلوي من الشافطة (12) بشكل صحيح وقم بتأمين الأقفال (15).
قم بتغيير فلتر الطيات المسطح (34).
خروج الغبار أثناء الشفط | تأكد من التركيب الصحيح لفلتر الطيات المسطح (34).
قم بتغيير فلتر الطيات المسطح (34).
آلية الإيقاف الأوتوماتيكية لا تستجيب (الشفط الرطب). | قم بتنظيف مستشعرات مستوى الملء (45) بالإضافة للحيز البيني لمستشعرات مستوى الملء (45) باستخدام فرشاة.
تحكم باستمرار في مستوى الملء.
وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر لا تعمل. | انتقل إلى الوضع اليدوي من خلال الضغط على زر التنظيف اليدوي للفلتر (7). في حالة استمرار المشكلة اتصل بأحد مراكز خدمة عملاء Bosch المعتمدة.
تعذر انطلاق وظيفة التنظيف اليدوي للفلتر. | وظيفة الحماية من السخونة المفرطة بالشافطة مفعلة. تسبب الضغط المستمر لعشر مرات على زر التنظيف اليدوي للفلتر (7) في تفعيل وظيفة الحماية من السخونة المفرطة بالشافطة. يتم إلغاء وظيفة الحماية من السخونة المفرطة أوتوماتيكيًا بعد 20 ث. تسبب الضغط المستمر لثلاثين مرة على زر التنظيف اليدوي للفلتر (7) في تفعيل وظيفة الحماية من السخونة المفرطة بالشافطة. يتم إلغاء وظيفة الحماية من السخونة المفرطة أوتوماتيكيًا بعد 4 دقائق. في حالة استمرار المشكلة اتصل بأحد مراكز خدمة عملاء Bosch المعتمدة.
لا تنطلق وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر. | اتصل بأحد مراكز خدمة عملاء Bosch المعتمدة.