# Remedierea defecţiunilor

- În cazul producerii unei defecţiuni (de exemplu, ruperea filtrului), aspiratorul trebuie oprit imediat. Înainte de a-l repune în funcţiune, trebuie ca mai întâi să remediaţi defecţiunea.

Problemă | Remediere
--- | ---
Turbina de aspirare nu porneşte. | Verifică cablul de alimentare, ştecherul, siguranţa, priza şi senzorii de umplere (45).
Întrerupătorul general (2) se află în poziţia „Pornire/Oprire automată”. Adu întrerupătorul general (2) în dreptul simbolului „Aspirare” sau porneşte scula electrică conectată la priză (4).
Turbina de aspirare se opreşte. | În timpul aspirării umede, indicatoarele cu LED-uri A şi M se aprind intermitent, lent şi simultan. Goleşte rezervorul (1).
În timpul aspirării uscate, indicatoarele cu LED-uri A şi M se aprind intermitent, rapid şi simultan: protecţia la suprasarcină a prizei de la aspirator este activată. Deconectează scula electrică.
Aspiratorul se deconectează. | Suprasolicitarea aspiratorului din cauza depăşirii tensiunii maxime a prizei de la aspirator: siguranţa de protecţie a motorului este declanşată. Trimite aspiratorul la un centru de service autorizat Bosch.
Turbina de aspirare nu reporneşte după golirea rezervorului. | Opreşte aspiratorul şi aşteaptă 5 secunde; după 5 secunde, reporneşte aspiratorul.
Curăţă cu o perie senzorii de umplere (45), precum şi spaţiul dintre senzorii de umplere (45).
Puterea de aspirare scade. | Elimină înfundările din duza de aspirare, tubul de aspirare, furtunul de aspirare (29) sau din filtrul-burduf plat (34).
Înlocuieşte sacul din plastic (32)/sacul de filtrare din pâslă (40).
Fixează corect capacul filtrului (43).
Aşază corect partea superioară a aspiratorului (12) şi fixează sistemele de blocare (15).
Înlocuieşte filtrul-burduf plat (34).
Evacuarea prafului la aspirare | Verifică dacă filtrul-burduf plat (34) este montat corect.
Înlocuieşte filtrul-burduf plat (34).
Sistemul automat de deconectare (aspirare umedă) nu reacţionează. | Curăţă cu o perie senzorii de umplere (45), precum şi spaţiul dintre senzorii de umplere (45).
Verifică în permanenţă nivelul de umplere.
Curăţarea automată a filtrului nu funcţionează. | Comută la modul manual prin apăsarea butonului pentru curăţarea manuală a filtrului (7). Dacă problema persistă, contactează un centru de service autorizat Bosch.
Curăţarea manuală a filtrului nu poate fi declanşată. | Protecţia la supraîncălzire a aspiratorului este activată. Apăsarea continuă de 10 ori a butonului pentru curăţarea manuală a filtrului (7) a declanşat protecţia la supraîncălzire. Protecţia la supraîncălzire se dezactivează automat după 20 de secunde. Apăsarea continuă de 30 de ori a butonului pentru curăţarea manuală a filtrului (7) a declanşat protecţia la supraîncălzire. Protecţia la supraîncălzire se dezactivează automat după 4 minute. Dacă problema persistă, contactează un centru de service autorizat Bosch.
Curăţarea automată a filtrului nu este declanşată. | Contactează un centru de service autorizat Bosch.