# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’aspirateur dans les pages graphiques.

(1) | Cuve
(2) | Interrupteur principal
(3) | Orifice de raccordement du flexible
(4) | Prise électrique pour outil électroportatif
(5) | Indicateur LED A Mode nettoyage de filtre automatique
(6) | Indicateur LED M Mode nettoyage de filtre manuel
(7) | Touche Nettoyage de filtre manuel
(8) | Touche Nettoyage de filtre automatique
(9) | Sélecteur de puissance d’aspiration
(10) | Poignée de transport
(11) | Fixation pour coffret L-BOXX
(12) | Partie supérieure de l’aspirateur
(13) | Sangle
(14) | Ouverture de fixation
(15) | Patte de fermeture de la partie supérieure de l’aspirateur
(16) | Roue fixe
(17) | Roue pivotante
(18) | Frein de roue pivotante
(19) | Fixe-câble
(20) | Glissières de la poignée-étrier télescopique
(21) | Zone de préhension arrière
(22) | Fixation pour suceur pour sols
(23) | Suceur pour sols
(24) | Suceur-brosse combiné
(25) | Adaptateur d’aspiration combiné (pour outil électroportatif)
(26) | Patte de fermeture du couvre-filtre
(27) | Cache du préfiltre
(28) | Touche de déverrouillage du préfiltre
(29) | Flexible d’aspiration
(30) | Tube d’aspiration
(31) | Coude d’aspiration
(32) | Sac plastique
(33) | Orifice de circulation d’air
(34) | Filtre plissé plat
(35) | Bouton-pression du flexible d’aspiration
(36) | Adaptateur PowerTool (partie avant)
(37) | Adaptateur PowerTool (partie arrière)
(38) | Touche de déverrouillage du suceur-brosse combiné
(39) | Support de sac-filtre en non-tisséA)
(40) | Sac-filtre en non-tisséA)
(41) | Bouton-pression de la poignée-étrierA)
(42) | Poignée-étrier escamotableA)
(43) | Couvre-filtre du filtre plissé plat
(44) | Préfiltre
(45) | Capteur de niveau de remplissage
(46) | Flotteur
(47) | Verrouillage du flotteur
(48) | Aimant

A)

  Ces accessoires ne sont pas compris dans la fourniture.