# Údržba a čištění

- Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

- Udržujte vysavač a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně.

Je-li nutná výměna přívodního kabelu, nechte ji provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch, abyste zabránili ohrožení bezpečnosti.

- Při údržbě a čištění vysavače noste respirátor.

Občas vyčistěte kryt vysavače vlhkým hadrem.

- Nečistěte vysavač stlačeným vzduchem. Filtr nebo jiné součásti by se mohly poškodit.

Minimálně jednou ročně musí být výrobcem nebo zaškolenou osobou provedena technická zkouška vysavače z hlediska ochrany před prachem (např. poškození filtrů, kontrola těsnosti vysavače a bezchybné funkce kontrolních zařízení).

##

- Všechny části, které byly v kontaktu se zdraví škodlivými látkami, považujte za znečištěné.
- Důkladně vysajte, otřete nebo utěsněte vnější povrch vysavače, než ho přemístíte z oblasti se zdraví škodlivými látkami.
- Čištění, demontáž a údržbu vysavače provádějte pouze tehdy, pokud to není nebezpečné pro vás a jiné osoby. Během údržby a čištění noste osobní ochranné prostředky. Práce provádějte v dobře větrané místnosti.
- Před demontáží vysavače ho nejprve zvenku vyčistěte.
- Všechny části vysavače, které nelze uspokojivě vyčistit, zlikvidujte v nepropustných pytlích.Dodržujte přitom platné předpisy pro likvidaci odpadu tohoto druhu.
- Po dokončení prací vyčistěte prostor, ve kterém jste prováděli údržbu.

##

Nádobu (1) občas umyjte běžným neabrazivním mycím prostředkem a nechte ji uschnout.

##

- Uchopte kryt filtru při otevírání za uzavírací sponu a dbejte na to, aby otevřený kryt filtru zaskočil ve svislé poloze. Při spadnutí krytu filtru hrozí poranění.

Sací výkon závisí na stavu filtru. Proto filtr pravidelně čistěte.

Poškozený plochý skládaný filtr (34) ihned vyměňte.

- Zatáhněte za uzavírací sponu (26) a odklopte kryt filtru (43) nahoru tak, aby zaskočil ve svislé poloze.
- Uchopte plochý skládaný filtr (34) za výstupky a vyjměte ho směrem nahoru.
- Vlhkým hadrem odstraňte z okraje nádoby (1) prach a nečistoty, které se na něj dostanou při vyjímání plochého skládaného filtru (34).
- Plochý skládaný filtr lze vypláchnout pod tekoucí vodou.
- Nasaďte nový, resp. vyčištěný plochý skládaný filtr (34) a dbejte přitom na jeho bezpečné a správné usazení.
- Uzavřete kryt filtru (43) tak, aby zaskočil.

##

- Předřazený filtr se nesmí při čištění namočit.

- Nesahejte seshora mezi vodicí držadlo a vysavač kvůli odjištění krytu předřazeného filtru. Mohli byste si uskřípnout ruku.

Vytáhněte vodicí držadlo (42) nahoru tak, aby byl kryt předřazeného filtru volně přístupný.

Stiskněte odjišťovací tlačítko (28) krytu předřazeného filtru (27) a vyjměte ho z přihrádky pro předřazený filtr.

Vyjměte předřazený filtr (44).

Vykartáčujte lamely předřazeného filtru měkkým kartáčem.

Vložte předřazený filtr do krytu předřazeného filtru (27).

Nasaďte kryt předřazeného filtru (27) do přihrádky předřazeného filtru a přiklopte ji.

##

Vytáhněte síťovou zástrčku vysavače ze zásuvky.

Sejměte horní díl vysavače (12).

Vyprázdněte nádobu (1).

Pohybujte plovákem (46), resp. ho lehce vyklepejte pro odstranění nečistot.

Vyčistěte plovák (46) měkkým hadrem.

V případě potřeby můžete za tím účelem plovák také vyjmout. K tomu stiskněte zajištění (47) a vyjměte plovák (46).

Vyčistěte magnet (48) kartáčem.

Znovu nasaďte plovák (46).

##

- Síťový kabel naviňte na držák kabelu (19).
- Nasaďte příslušenství do určených držáků.
- Stočte namontovanou sací hadici (29) do přihrádky pro sací hadici. Vytáhněte oba pásky (13) nahoru a zahákněte je do upevňovacích otvorů.
- Přicvakněte L-BOXX na uchycení (11).
- Vyjměte plastový vak/vliesový filtrační vak, pokud je plný.
- Vysavač přenášejte vždy jen za držadlo pro přenášení (10).
- Vysavač skladujte v suchém prostoru na rovném povrchu a zajistěte ho proti neoprávněnému použití.
- Pro zabrzdění otočných koleček (17) sešlápněte brzdu (18).
- Kvůli jednoduché přepravě vysavače, která je šetrná k zádům, úplně vyprázdněte nádobu, resp. zlikvidujte plný plastový vak/vliesový filtrační vak.
- Pro posouvání nebo tahání vysavače odjistěte brzdu otočného kolečka (18).
- Pro posouvání nebo tahání vysavače používejte pouze vytažené vodicí držadlo (42). Vysavač se nesmí tahat za vodicí držadlo přes schody. Přitom používejte držadlo pro přenášení.
- Dbejte na to, aby se při přenášení vysavače po schodech přímo za vámi nenacházely žádné další osoby, pokud by vysavače nečekaně spadl.