# Symboler

Følgende symboler kan have betydning for brugen af støvsugeren. Vær opmærksom på symbolerne, og overhold dem. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af støvsugeren.

Symboler og deres betydning
| ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Hvis sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
| Støvsuger i støvklasse L iht. IEC/EN 60335‑2‑69 til tørsugning af sundhedsfarligt støv med en eksponeringsgrænseværdi > 1 mg/m³
| ADVARSEL! Støvsugeren indeholder sundhedsfarligt støv. Sørg for, at tømnings- og vedligeholdelsesforløb, herunder bortskaffelse af støvbeholderen, kun udføres af fagfolk. Egnet beskyttelsesudstyr er nødvendigt. Brug ikke støvsugeren uden fuldstændigt og korrekt isat filtersystem. I modsat fald udsætter du dig for sundhedsrisici.
| Klik maksimalt en L-Boxx på. Vægten af L-Boxx og indhold må ikke overstige 15 kg.
| Hæng ikke støvsugeren i en krankrog, f.eks. i forbindelse med transport. Støvsugeren må ikke løftes/transporteres med kran. Der er fare for kvæstelser og beskadigelse.
| Brug ikke støvsugeren som siddemøbel, stige eller trin. Støvsugeren kan vælte og blive beskadiget. Der er risiko for at komme til skade.
| A Visnings-LED, tilstanden Automatisk filterrengøring
| M Visnings-LED, tilstanden Manuel filterrengøring
| Knappen Automatisk filterrengøring
| Knappen Manuel filterrengøring
| Start/stop-automatik Opsugning af støv fra el-værktøj i drift Støvsugeren tændes automatisk og slukkes igen med tidsforsinkelse. Stikket på støvsugeren står permanent under spænding.
| Slukning Stikket på støvsugeren er uden strøm.
| Sugning Opsugning af aflejret støv og støv fra udsugningssystemet. Stikket på støvsugeren står permanent under spænding.
| Min/Max Trinløs regulering af sugekraft: Maksimal sugeydelse for anvendelser med kraftig støvudvikling Reduceret sugeydelse ved anvendelser med lille støvudvikling og for at regulere indsugningskraften mellem tilsluttet el-værktøj og emneoverflade (f.eks. ved slibning)
| Dataprotokolleringen er aktiveret i denne støvsuger.
| Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj (landespecifik)