# Mise en marche

- Tenez compte de la tension secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’aspirateur.

- Informez-vous sur les directives/lois en vigueur dans votre pays concernant l’exposition aux poussières nocives à la santé.

L’aspirateur peut être utilisé pour aspirer les matériaux suivants :

- Poussières avec une valeur limite d’exposition > 1 mg/m3

N’utilisez jamais l’aspirateur dans des pièces ou locaux présentant des risques d’explosion.

Pour disposer de la capacité d’aspiration maximale, déroulez toujours complètement le tuyau d’aspiration (29) de la partie supérieure de l’aspirateur (12).

## Réglage de la puissance d’aspiration

Le sélecteur de puissance d’aspiration (9) permet de faire varier en continu la puissance d’aspiration.

Pour les applications générant beaucoup de poussière, réglez le sélecteur (9) sur la puissance d’aspiration maximale .

Pour les applications générant peu de poussière et pour réguler la puissance d’aspiration entre l’outil électroportatif raccordé et la surface de la pièce (p. ex. lors de ponçages), placez le sélecteur (9) sur la position pour puissance d’aspiration réduite.

## Prise électrique de l’aspirateur

- Respectez la puissance de raccordement admissible de la prise électrique de l’aspirateur. Tout dépassement de la puissance de raccordement maximale admissible peut conduire à une surcharge de l’aspirateur. Le disjoncteur de protection du moteur se déclenche. Envoyez l’aspirateur à un centre de Service Après-Vente Bosch agréé.

Après avoir branché le cordon d’alimentation de l’aspirateur dans une prise secteur, la prise électrique pour outils électroportatifs (4) est sous tension dès que l’interrupteur principal est placé dans la position 1. Elle peut être utilisée comme prise électrique externe, p. ex. lors de travaux avec des systèmes d’aspiration. Dans la position 1+, la fonction de mise en marche/arrêt automatique de l’aspirateur est active. L’aspirateur se met alors en marche automatiquement, en même temps que l’outil électroportatif raccordé.