# Automatische/handmatige filterreiniging (zie afbeelding M)

## Automatische filterreiniging

Aanwijzing: De automatische filterreiniging is bij het inschakelen van de zuiger standaard ingesteld.

De LED-aanduiding A (5) brandt permanent.

Bij de automatische filterreiniging wordt de harmonicafilter (34) om de 15 s door 2 luchtstoten gereinigd (pulserend geluid).

Bij regelmatig gebruik van de filterreiniging wordt de levensduur van de filter langer.

Om een ideale filterlevensduur te bereiken, deactiveert u de automatische filterreiniging alleen bij wijze van uitzondering, bijv. bij het nat zuigen.

## Handmatige filterreiniging

Druk op de toets handmatige filterreiniging (7) om de handmatige filterreiniging uit te voeren. De harmonicafilter (34) wordt door 2 luchtstoten gereinigd. De LED-aanduiding M (6) licht 2 s lang wit op. Wanneer de LED-aanduiding M (6) uitgaat, kan de volgende luchtstoot worden geactiveerd. Druk daarvoor opnieuw op de toets handmatige filterreiniging (7).

Aanwijzing: Let er bij de handmatige filterreiniging op dat de tijd tussen elke bediening van de toets 2−3 s moet bedragen. Als de toets handmatige filterreiniging (7) meerdere keren continu wordt ingedrukt, leidt dit tot het activeren van de oververhittingsbeveiliging van de zuiger. De oververhittingsbeveiliging wordt na een poosje automatisch beëindigd zie Verhelpen van storingen.

Om de handmatige filterreiniging uit te schakelen drukt u op de toets automatische filterreiniging (8).

Een oppervlakkig vervuilde harmonicafilter functioneert nog volledig. Handmatig reinigen van de harmonicafilter door uitkloppen of uitblazen is niet nodig en kan de filter zelfs beschadigen.