# 乾式吸塵

## 吸除積塵

若要啟動吸塵器，請將總開關 (2) 轉至位置 1。

若要關閉吸塵器，請將總開關 (2) 轉至位置 0。

## 吸除電動工具運轉時產生的粉塵（請參考圖 L）

- 氣體若是排放至室內，則須要有足夠的通風率。請遵照各國相關規定。

吸塵器有內建一個電動工具插座 (4)。您可從此插座連接外接式電動工具。請注意所連接之電動工具的最大允許連接功率。

安裝組合式吸塵轉接頭(25)（請參考圖 B）。

請將組合式吸塵轉接頭 (25) 插入電動工具的吸塵接管內。

若要開啟吸塵器的自動啟停機制，請將總開關 (2) 轉至位置 1+。

啟動連接在插座 (4) 上的電動工具，吸塵器即可開始運轉。此時吸塵器會自動連動。

關閉電動工具時，吸塵功能也會同時停止。
自動啟停機制的延時運轉功能將繼續運轉 15 秒，以吸除吸塵軟管內殘留的粉塵。

若要關閉吸塵器，請將總開關 (2) 轉至位置 0。

### 使用吸塵系統（配件）

請將吸塵系統連接到吸塵軟管 (29)。

若要吸除吸塵系統上之灰塵，請將總開關 (2) 轉至位置 1。

請將吸塵系統貼近牆壁，並啟動電動工具。由於產生的負壓，吸塵系統會自行附著。

關閉電動工具，並小心地將吸塵系統從牆上取下。

若要關閉吸塵器，請將總開關 (2) 轉至位置 0。