# Onderhoud en reiniging

- Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zuiger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.

- Houd de zuiger en de ventilatieopeningen schoon om goed en veilig te werken.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klantenservice voor elektrische gereedschappen van Bosch worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

- Draag bij onderhoud en reiniging van de zuiger een stofmasker.

Reinig de behuizing van de zuiger af te toe met een vochtige doek.

- Reinig de zuiger niet met perslucht. De filter of andere componenten zouden beschadigd kunnen raken.

Ten minste één keer per jaar moet een stoftechnische controle van de zuiger door de fabrikant of een geïnstrueerde persoon worden uitgevoerd (bijv. filter op beschadigingen, stofzuiger op dichtheid en controlevoorzieningen op correct functioneren controleren).

##

- Beschouw alle onderdelen die met schadelijk stof in aanraking kunnen zijn gekomen, als verontreinigd.
- Zuig, wis of dicht de buitenkant van de zuiger grondig af, voordat u deze uit een zone met schadelijk stof wegpakt.
- Reinig, demonteer en onderhoud de zuiger alleen wanneer dit zonder risico voor u en andere personen mogelijk is. Draag tijdens het onderhoud en de reiniging persoonlijke beschermingsmiddelen. Voer de werkzaamheden in een goed geventileerde ruimte uit.
- Reinig eerst de buitenkant van de zuiger voordat u deze demonteert.
- Alle onderdelen van de zuiger die niet naar tevredenheid kunnen worden gereinigd, dienen in ondoorlatende zakken te worden afgevoerd. Neem daarbij goed nota van de geldende voorschriften voor het afvoeren van dergelijk afval.
- Reinig na voltooiing van de werkzaamheden het gebied waar het onderhoud werd uitgevoerd.

##

Veeg het reservoir (1) van tijd tot tijd schoon met een gangbaar, niet schurend reinigingsmiddel en laat dit drogen.

##

- Pak de filterafdekking bij het openen aan de sluitklem vast en let erop dat de geopende filterafdekking in de verticale stand vastklikt. Bij omlaagvallen van de filterafdekking bestaat verwondingsgevaar.

De zuigcapaciteit is afhankelijk van de toestand van de filter. Reinig daarom de filter regelmatig.

Vervang een beschadigde harmonicafilter (34) direct.

- Trek aan de sluitlip (26) en draai de filterafdekking (43) naar boven tot deze in de verticale stand vastklikt.
- Pak de harmonicafilter (34) bij de tussenstukken vast en neem deze naar boven toe weg.
- Verwijder stof en vuil die bij het wegnemen van de harmonicafilter (34) vrijkomen, met een vochtige doek van de rand van het reservoir (1).
- De harmonicafilter kan onder stromend water worden uitgespoeld.
- Plaats een nieuwe of de gereinigde harmonicafilter (34) en let er daarbij op dat deze goed en stevig vastzit.
- Sluit de filterafdekking (43) zodat deze hoorbaar vastklikt.

##

- De voorfilter mag niet nat worden gereinigd.

- Grijp niet van bovenaf tussen de geleidingsbeugel en de zuiger om de voorfilterafdekking te ontgrendelen. Anders kan uw hand bekneld komen te zitten.

Trek de geleidingsbeugel (42) naar boven tot de voorfilterafdekking vanaf de achterkant vrij toegankelijk is.

Druk op de ontgrendelingstoets (28) van de voorfilterafdekking (27) en pak deze uit het voorfiltervak.

Pak de voorfilter (44) eruit.

Borstel de lamellen van de voorfilter met een zachte borstel af.

Plaats de voorfilter in de voorfilterafdekking (27).

Plaats de voorfilterafdekking (27) in het voorfiltervak en klap het dicht.

##

Trek de netstekker van de zuiger uit het stopcontact.

Verwijder het bovenstuk van de zuiger (12).

Maak het reservoir (1) leeg.

Beweeg de vlotter (46) of klop deze lichtjes af om het vuil te verwijderen.

Reinig de vlotter (46) met een zachte doek.

Indien nodig kunt u de vlotter ook eruit pakken. Druk daarvoor op de vergrendeling (47) en pak de vlotter (46) eruit.

Reinig de magneet (48) met een borstel.

Plaats de vlotter (46) weer terug.

##

- Wikkel het netsnoer om de kabelhouder (19).
- Steek de accessoires in de daarvoor bestemde houders.
- Wikkel de gemonteerde zuigslang (29) in het vak voor de zuigslang. Trek de beide trekbanden (13) naar boven en haak deze in de bevestigingsopeningen.
- Klik de L-BOXX op de opnamen (11).
- Verwijder de plastic zak/vliesfilterzak zodra deze vol is.
- Draag de zuiger alleen aan de draaggreep (10).
- Berg de zuiger in een droge ruimte met een vlakke ondergrond op en beveilig deze tegen gebruik door onbevoegden.
- Druk voor het vastzetten van de zwenkwielen (17) de zwenkwielrem (18) omlaag.
- Maak voor een eenvoudiger en ergonomischer transport van de zuiger het reservoir helemaal leeg of gooi de volle plastic zak/vliesfilterzak weg.
- Ontgrendel de zwenkwielrem (18) om de zuiger te schuiven of te trekken.
- Gebruik uitsluitend de uitgetrokken geleidingsbeugel (42) voor het schuiven of trekken van de zuiger. De zuiger mag niet met de geleidingsbeugel in trapportalen worden getrokken. Hiervoor moet de draaggreep worden gebruikt.
- Let erop dat bij het dragen van de zuiger op trappen geen andere personen direct achter u lopen, als u de stofzuiger eventueel onverwacht zou laten vallen.