# Lắp ống hút (xem hình D)

Đặt ống hút mềm (29) lên hốc cắm ống (3) và xoay theo chiều kim đồng hồ đến khi dừng lại.

Hướng dẫn: Khi hút, xuất hiện hiện tượng tĩnh điện trong ống mềm và các phụ kiện do sự ma sát của bụi mà người sử dụng có thể cảm nhận được sự phóng tích điện (phụ thuộc vào tác động của môi trường và độ nhạy cảm của cơ thể).
Nói chung Bosch khuyên dùng một loại ống mềm (phụ kiện) chống tĩnh điện khi hút bụi mịn và các loại vật liệu khô.

## Gắn ống hút trên máy hút bụi (xem hình E)

Quấn ống hút mềm đã lắp ráp (29) vào ngăn chứa ống hút mềm. Kéo cả hai dây kéo (13) lên trên và móc vào các lỗ gắn (14).