# Montarea accesoriilor de aspirare (consultaţi imaginea A)

Furtunul de aspirare (29) este dotat cu un sistem de prindere cu clips care permite conectarea accesoriilor de aspirare (adaptorul Combi pentru aspirare (25), duza cu cot (31), duza cu perie Combi (24)).

##

- Împinge duza cu cot (31) pe furtunul de aspirare (29) până când cele două butoane (35) de pe furtunul de aspirare se fixează sonor.
- Pentru demontare, împinge spre interior butoanele (35) şi dezasamblează componentele.

##

- Dacă este necesar, asamblaţi strâns tuburile de aspirare (30) şi apoi montaţi-le strâns pe duza îndoită (31).
- Fixează ferm duza pentru pardoseală (23) pe tubul de aspirare (30) sau pe duza cu cot (31).

##

Adaptorul Combi pentru aspirare (25) este alcătuit din adaptorul PowerTool (partea anterioară) (36) şi adaptorul PowerTool (partea posterioară) (37).

Adaptorul Combi pentru aspirare (25) este compatibil cu sculele electrice Bosch.

Datorită diametrului interior de 38,5 mm şi diametrului exterior de 45 mm, adaptorul PowerTool (partea posterioară) (37) poate fi utilizat şi pentru sculele electrice de la alte mărci.

Fixează adaptorul PowerTool (partea anterioară) (36) pe adaptorul PowerTool (partea posterioară) (37) şi conectează cele două adaptoare răsucindu-le în sensuri opuse (consultă imaginea B).

Împinge adaptorul Combi pentru aspirare (25) pe furtunul de aspirare (29), până când cele două butoane (35) ale furtunului de aspirare se fixează sonor.

Pentru demontare, împinge spre interior butoanele (35) şi scoate adaptorul Combi pentru aspirare de pe furtunul de aspirare.

Pentru decuplarea celor două adaptoare, desfă conexiunea rotind adaptoarele în sensuri opuse şi dezasamblează adaptoarele.

##

Împinge duza cu perie Combi (24) pe furtunul de aspirare (29) până când cele două butoane (35) de pe furtunul de aspirare se fixează sonor.

Pentru demontare, împinge spre interior butoanele (35) şi dezasamblează componentele.

##

Duza cu perie Combi (24) poate fi utilizată ca duză pentru rosturi sau ca perie.

Apasă butonul de deblocare (38) şi împinge peria spre înainte, pentru a utiliza ca perie duza cu perie Combi (24).

Apasă butonul de deblocare (38) şi trage peria spre înapoi, pentru a utiliza ca duză pentru rosturi duza cu perie Combi (24).