# Tørsugning

## Opsugning af aflejret støv

Hvis du vil tænde støvsugeren, skal du dreje hovedafbryderen (2) til positionen 1.

Hvis du vil slukke støvsugeren, skal du dreje hovedafbryderen (2) til positionen 0.

## Bortsugning af opstået støv fra kørende el-værktøj (se billede L)

- Der skal være et tilstrækkeligt luftskifte i rummet, hvis afgangsluften føres tilbage til rummet. Overhold de relevante nationale bestemmelser.

Støvsugeren har en integreret stikkontakt til el-værktøjer (4). Du kan slutte et eksternt el-værktøj til denne stikkontakt. Overhold den maksimalt tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj.

Monter kombi-sugeadapteren (25) (se billede B).

Sæt kombi-sugeadapteren (25) i el-værktøjets udsugningsstuds.

For at tænde start/stop-automatikken på støvsugeren skal du dreje hovedafbryderen (2) til positionen 1+.

Ved ibrugtagning af støvsugeren skal du tænde el-værktøjet, der er sluttet til stikkontakten (4). Støvsugeren starter automatisk.

Sluk el-værktøjet, hvis bortsugningen skal afsluttes.
Start/stop-automatikkens efterløbsfunktion kører i op til 15 sekunder for at bortsuge resterende støv fra sugeslangen.

Hvis du vil slukke støvsugeren, skal du dreje hovedafbryderen (2) til positionen 0.

### Anvendelse af sugesystemet (tilbehør)

Slut sugesystemet til sugeslangen (29).

Hvis du vil opsuge støv via sugesystemet, skal du dreje hovedafbryderen (2) til positionen 1.

Hold sugesystemet mod væggen, og tænd el-værktøjet. Via det opståede undertryk fastlåses sugesystemet automatisk.

Sluk el-værktøjet, og fjern forsigtige sugesystemet fra væggen.

Hvis du vil slukke støvsugeren, skal du dreje hovedafbryderen (2) til positionen 0.