# Vådsugning

- Opsug ikke brændbare eller eksplosive væsker med støvsugeren, f.eks. benzin, olie, alkohol, opløsningsmidler. Opsug ikke varmt, brændende eller eksplosivt støv. Brug ikke støvsugeren i eksplosionsfarlige rum. Støv, damp eller væsker kan antændes eller eksplodere.

- Støvsugeren må ikke benyttes som vandpumpe. Støvsugeren er beregnet til opsugning af en luft-/vandblanding.

Bemærk: Kravene vedrørende transmissionsgrad (støvklasse L) er kun dokumenteret for tørsugning.

##

Tøm beholderen (1), og fjern plastposen (32) eller fleecefilterposen (40).

Kontrollér niveausensoren (45) for urenheder. Kun en ren niveausensor sikrer, at støvsugeren slukkes automatisk, når beholderen er fuld se Rengøring af niveausensor (se billede Q−R).

- Under vådsugning skal den automatisk filterrengøring være deaktiveret.

Tryk på knappen "Automatisk filterrengøring" (8) for at aktivere den manuelle filterrengøring se Manuel filterrengøring. Derved deaktiveres den automatiske filterrengøring, og LED-visningen A (5) slukker.

##

ADVARSEL

Sluk straks støvsugeren, så snart der kommer skum eller vand ud, og tøm beholderen. I modsat fald kan støvsugeren blive beskadiget.

Hvis du vil tænde støvsugeren, skal du dreje hovedafbryderen (2) til positionen 1.

Støvsugeren er udstyret med niveausensorer (45). Når den maksimale niveauhøjde nås, slukker støvsugeren automatisk, og de to LED-visninger A (5) og M (6) blinker samtidig 1 gange i sekundet. Genstartsbeskyttelse er aktiveret og kan deaktiveres ved at trykke 1 gang på tænd/sluk-knappen på støvsugeren.

Bemærk! Kontrollér niveauet regelmæssigt, og tøm beholderen i god tid.

Hvis du vil slukke støvsugeren, skal du dreje hovedafbryderen (2) til positionen 0.

Tag fat om beholderen (1) i det bageste grebsområde (21), og sving den fremad for at tømme væsken.

##

Rengør niveausensoren (45) se Rengøring af niveausensor (se billede Q−R) efter hver vådsugning.

For at forebygge skimmeldannelse efter vådsugning:

- Tag fladfilteret (34) ud, og lad det tørre godt.
- Tag støvsugeroverdelen (12) af, åbn filterafdækningen (43), og lad begge dele tørre godt.