# Izvelkamās vadotnes kronšteina uzstādīšana (piederums) (skatīt J−K attēlus)

Piezīme: Izvelkamo vadotnes kronšteinu nevar demontēt. Uzstādīšanas laikā pārliecinieties, ka vadotnes kronšteins ir pareizi izlīdzināts.

Pirms ievietošanas (42) izlīdziniet vadotnes kronšteinu, izmantojot marķējumus R (pa labi) un L (pa kreisi).

Ievietojiet vadotnes kronšteinu (42) vadotņu (20) sliedēs.

Nospiediet virzošo kronšteinu (42) uz leju līdz atdures līnijai, līdz virzošais kronšteins fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.

Nospiediet spiedpogu (41), lai mainītu vadotnes kronšteina (42) garumu.