# Автоматичне/ручне очищення фільтра (див. мал. M)

## Автоматичне очищення фільтра

Вказівка: Автоматичне очищення фільтра встановлюється за умовчанням під час увімкнення пилососа.

Світлодіодний індикатор A (5) світиться безперервно.

Під час автоматичного очищення фільтра плаский складчастий фільтр (34) очищається кожні 15 секунд 2 струменями повітря (пульсуючий шум).

За умови регулярного використання очищення фільтра збільшує експлуатаційний ресурс фільтра.

Для досягнення ідеального терміну служби фільтра відключайте автоматичне очищення фільтра лише у виняткових випадках, наприклад, під час вологого прибирання.

## Ручне очищення фільтра

Натисніть кнопку ручного очищення фільтра (7), щоб виконати ручне очищення фільтра. Плаский складчастий фільтр (34) очищується 2 струменями повітря. Світлодіодний індикатор M (6) загориться білим кольором на 2 секунди. Коли світлодіодний індикатор M (6) згасне, можна запускати наступний струмінь повітря. Для цього знову натисніть кнопку ручного очищення фільтра (7).

Вказівка: При ручному очищенні фільтра переконайтеся, що інтервал між кожним натисканням кнопки становить 2−3 секунди. Якщо кілька разів безперервно натиснути кнопку ручного очищення фільтра (7), пилосос активує захист від перегріву. Захист від перегріву автоматично вимикається через деякий час див. Усунення несправностей.

Щоб активувати ручне очищення фільтра, натисніть кнопку автоматичного очищення фільтра (8).

Забруднений ззовні плаский складчастий фільтр залишається повністю функціональним. Очищення плаского складчастого фільтра вручну методом вибивання або продування не тільки не потрібне, а до того ж може пошкодити фільтр.