# Vstavitev/odstranitev plastične vrečke (suho sesanje) (glejte sliko F)

Odprite obe zapirali (15) in odstranite zgornji del sesalnika (12).

Za suho sesanje v zbiralnik (1) vstavite plastično vrečko (32).

Plastično vrečko (32) namestite tako, da jo z odprtino za polnjenje navzgor vstavite v zbiralnik (1).

Prepričajte se, da se plastična vrečka (32) v celoti prilega notranjim stenam zbiralnika (1).

Preostanek plastične vrečke (32) namestite čez rob zbiralnika (1). Poskrbite, da je vrh plastične vrečke ovit okoli robu zbiralnika in da so odprtine za pretok zraka (33) v zbiralniku.

Zgornji del sesalnika (12) znova namestite in zaprite zapirala (15) na sesalniku.

- Prepričajte se, da je sesalnik vedno dobro zaprt.

Preden odstranite plastično vrečko, jo zaprite. Vrh vrečke stisnite in jo zavežite s trakom.