# Puštanje u rad

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora da bude usaglašen sa podacima na tipskoj pločici usisivača.

- Informišite se o važećim propisima/zakonima u vašoj zemlji koji se tiču načina ophodnje sa prašinom opasnom po zdravlje.

Usisivač sme da se koristi za usisavanje sledećih materijala:

- Prašina sa graničnom vrednošću ekspozicije > 1 mg/m3

Usisivač se generalno ne sme koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.

Da biste omogućili optimalno usisavanje, usisno crevo (29) uvek morate kompletno da odmotate sa gornjeg dela usisivača (12).

## Regulacija usisne snage

Pomoću regulatora snage usisavanja (9) možete kontinuirano regulisati snagu usisavanja.

Podesite regulator usisne snage (9) na maksimalnu usisnu snagu za primene koje stvaraju mnogo prašine.

Postavite regulator usisne snage (9) u položaj za smanjenu usisnu snagu za primene sa niskim stvaranjem prašine i da regulišete usisnu snagu između priključenog električnog alata i površine radnog predmeta (npr. prilikom brušenja).

## Utičnica na usisivaču

- Obratite pažnju na dozvoljenu snagu priključka utičnice na usisivaču. Prekoračenje maksimalnog dozvoljenu snagu priključka može dovesti do preopterećenja usisivača. Osigurač za zaštitu motora se aktivira. Pošaljite usisivač ovlašćenom Bosch korisničkom servisu.

Čim je utikač usisivača utaknut u utičnicu i glavni prekidač je u položaju 1 utičnica električnog alata (4) je pod naponom. Može se koristiti kao spoljni priključak za napajanje na usisivaču, na primer kada radite sa usisnim sistemima. U položaju 1+ aktivira se automatski start/stop sistem usisivača. Usisivač se može daljinski uključiti pomoću priključenog električnog alata.