# 投入使用

- 注意电源电压！电源的电压必须和吸尘器铭牌上标示的电压一致。

- 请了解在贵国处理有损健康的灰尘时需遵守的现行法规/法律。

吸尘器允许用于吸除以下材料：

- 粉尘爆炸限值大于1毫克/立方米

基本上不可以在有爆炸危险的场所使用本吸尘器。

为保障最佳的吸尘功率，必须将抽吸软管(29)完全从吸尘器上半部(12)展开。

## 调节吸力

通过吸尘功率调节器(9)可以无级调节吸力。

对于产生大量粉尘的应用，将吸尘功率调节器(9)调至最高档位。

如需用于少量粉尘产生的应用以及用于调节连接的电动工具和工件表面之间的吸力（例如在打磨时），将吸尘功率调节器(9)调至低功率档。

## 吸尘器上的插座

- 注意吸尘器上插座的允许连接功率。超过最大允许连接功率会导致吸尘器过载。将触发电机保护保险丝。 将吸尘器发送给经授权的Bosch客户服务中心。

一旦吸尘器电源插头插入插座且主开关位于位置1，则电动工具插座(4)处于通电状态。它可以用作吸尘器上的外部电源接口，例如搭配抽吸系统工作时。主开关位于位置1+时，吸尘器的自动启停功能激活。可以通过所连接的电动工具远程接通吸尘器。