# 건식 흡입

## 쌓인 먼지 흡입하기

청소기를 켜려면, 메인 스위치 (2) 를 위치 1 로 돌리십시오.

청소기를 끄려면, 메인 스위치 (2) 를 위치 0 으로 돌리십시오.

## 작동하는 전동 공구에서 발생하는 먼지 흡입하기(그림 L 참조)

- 배기 공기가 다시 공간 내부로 들어갈 경우 공간 내에 공기 교환 비율이 충분히 높아야 합니다. 당국의 해당 규정에 유의하십시오.

청소기에는 전동 공구를 위한 소켓 (4) 이 통합되어 있습니다. 이 소켓에 외부 전동 공구를 연결할 수 있습니다. 연결하는 전동 공구의 최대 허용 전력을 확인하십시오.

콤비 흡입 어댑터 (25) 를 조립하십시오(그림 B 참조).

콤비 흡입 어댑터 (25) 를 전동 공구의 흡입 연결 부위에 끼우십시오.

청소기의 시작/멈춤 자동 기능을 켜려면 메인 스위치 (2) 를 위치 1+ 로 돌리십시오.

청소기를 작동하려면 소켓 (4) 에 연결된 전동 공구의 전원을 켜십시오. 청소기가 자동으로 작동되기 시작합니다.

흡입을 종료하려면 전동 공구의 전원을 끄십시오.
시작/멈춤 자동 기능의 런온 기능은 흡입 호스에서 나머지 먼지들을 빼내기 위해 최대 15 초까지 작동됩니다.

청소기를 끄려면, 메인 스위치 (2) 를 위치 0 으로 돌리십시오.

### 집진 시스템 사용(액세서리)

집진 시스템을 흡입 호스 (29) 에 연결하십시오.

집진 시스템을 통해 먼지를 흡입하려면 메인 스위치 (2) 를 위치 1 로 돌리십시오.

집진 시스템을 벽에 대고 전동 공구를 켜십시오. 부압이 발생해 집진 시스템이 자동으로 고정됩니다.

전동 공구를 끄고 집진 시스템을 벽에서 조심스럽게 제거하십시오.

청소기를 끄려면, 메인 스위치 (2) 를 위치 0 으로 돌리십시오.