# Τεχνικά στοιχεία

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Ονομαστική ισχύς | W | 1.200 | 1.200
Συχνότητα | Hz | 50–60 | 60
Όγκος δοχείου (μικτός) | l | 40 | 40
Καθαρός όγκος (στεγνά) | l | 28 | 26
Καθαρός όγκος (υγρά) | l | 20 | 18
ΥποπίεσηA) |
Απορροφητήρας | hPa | 200 | 180
Στρόβιλος | hPa | 230 | 200
ΠαροχήA) |
Απορροφητήρας | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Στρόβιλος | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Κατηγορίας σκόνης |  | L | L
ΒάροςB) | kg | 14,0 | 14,5
Κατηγορία προστασίας |  | /I | /I
Βαθμός προστασίας |  | IPX4 | IPX4

A)

  Μετρημένη με έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης Ø 28 mm και 4 m μήκος

B)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Τα στοιχεία ισχύουν για τις αναφερόμενες ονομαστικές τάσεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.

## Πρίζα στον απορροφητήρα

Επιτρεπόμενη ισχύς σύνδεσης του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Ονομαστική τάση | Μέγιστη ισχύς | Ελάχιστη ισχύς
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2.100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2.100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2.100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1.660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1.000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1.100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Στοιχεία της επιτρεπόμενης ισχύος σύνδεσης του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου.
Στα άλλα ειδικά για κάθε χώρα μοντέλα μπορούν αυτές οι τιμές να αποκλίνουν. Προσέξτε τα στοιχεία στην πρίζα του απορροφητήρα σκόνης.