# Technické údaje

Vysávač na vysávanie namokro/nasucho |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Menovitý príkon | W | 1 200 | 1 200
Frekvencia | Hz | 50–60 | 60
Objem nádoby vysávača (brutto) | l | 40 | 40
Objem netto (za sucha) | l | 28 | 26
Čistý objem (kvapalina) | l | 20 | 18
PodtlakA) |
Vysávač | hPa | 200 | 180
Turbína | hPa | 230 | 200
PrietokA) |
Vysávač | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbína | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Trieda prachu |  | L | L
HmotnosťB) | kg | 14,0 | 14,5
Trieda ochrany |  | /I | /I
Stupeň ochrany |  | IPX4 | IPX4

A)

  merané so sacou hadicou Ø 28 mm a dĺžkou 4 m

B)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

Údaje platia pre uvedené menovité napätie. Pri odlišných napätiach a vo špecifických vyhotoveniach pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.

## Zásuvka na vysávači

Povolený prípojný výkon pripojeného elektrického náradia
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Menovité napätie | Maximálny výkon | Minimálny výkon
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1 100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Údaj o povolenom prípojnom výkone pripojeného elektrického náradia.
Pri modeloch špecifických pre danú krajinu sa tieto hodnoty môžu líšiť. Prosím, všimnite si údaje na zásuvke vysávača.