# Curăţarea automată/manuală a filtrului (consultă imaginea M)

## Curăţarea automată a filtrului

Observaţie: Curăţarea automată a filtrului este setată în mod standard la pornirea aspiratorului.

Indicatorul cu LED-uri A (5) este aprins continuu.

În cazul curăţării automate a filtrului, filtrul-burduf plat (34) se curăţă o dată la 15 secunde prin 2 şocuri de aer (zgomot pulsatoriu).

Curăţarea regulată a filtrului duce la creşterea durabilităţii filtrului.

Pentru a obţine o durată ideală de viaţă a filtrului, dezactivează curăţarea automată a filtrului numai în cazuri excepţionale, de exemplu, la aspirarea umedă.

## Curăţarea manuală a filtrului

Apasă butonul pentru curăţarea manuală a filtrului (7), pentru a efectua curăţarea manuală a filtrului. Filtrul-burduf plat (34) se curăţă prin 2 şocuri de aer. Indicatorul cu LED-uri M (6) se aprinde în alb timp de 2 secunde. Când indicatorul cu LED-uri M (6) se stinge, poate fi declanşat următorul şoc de aer. Pentru aceasta, apasă din nou butonul pentru curăţarea manuală a filtrului (7).

Observaţie: În cazul curăţării manuale a filtrului, asigură-te că intervalul de timp dintre fiecare apăsare a butonului este de 2−3 secunde. Apăsarea continuă şi repetată a butonului pentru curăţarea manuală a filtrului (7) duce la activarea protecţiei la supraîncălzire a aspiratorului. Protecţia la supraîncălzire se dezactivează automat după un anumit interval de timp vezi Remedierea defecţiunilor.

Pentru a dezactiva curăţarea manuală a filtrului, apasă butonul pentru curăţarea automată a filtrului (8).

Un filtru-burduf plat murdar numai superficial este complet funcţional. Curăţarea manuală a filtrului-burduf plat prin batere sau suflare nu este necesară, putând chiar provoca deteriorarea filtrului.