# A kihúzható vezetőkengyel (tartozék) szerelése (lásd J−K ábra)

Megjegyzés: A kihúzható vezetőkengyel nem szerelhető le. A szerelés során ügyeljen a vezetőkengyel megfelelő tájolására.

Behelyezés előtt állítsa be a vezetőkengyelt (42) az R (jobb) és L (bal) jelölés szerint.

Helyezze be a vezetőkengyelt (42) a vezetősínekbe (20).

Nyomja le a vezetőkengyelt (42) az ütközővonalig, amíg hallhatóan be nem pattan.

Nyomja meg a nyomógombot (41) a vezetőkengyel (42) hosszának megváltoztatásához.