# Montoni kapësen udhëzuese të zgjatshme (aksesor) (shih figurën J−K)

Shënim: Kapësja udhëzuese e zgjatshme nuk mund të çmontohet. Gjatë montimit, sigurohuni që kapësja udhëzuese të jetë i rreshtuar saktë.

Rreshtoni kapësen udhëzuese (42) përpara futjes, përdorni shenjat R (djathtas) dhe L (majtas).

Fusni kapësen udhëzuese (42) në shinat udhëzuese (20).

Shtypni kapësen udhëzuese (42) deri në vijën e ndalimit derisa kllapa udhëzuese të klikojë me zë në vend.

Shtypni butonin e shtypjes (41), për të ndryshuar gjatësinë e shiritit udhëzues (42).