# Montáž sací hadice (viz obrázek D)

Nasaďte sací hadici (29) do otvoru pro hadici (3) a otočte ji po směru hodinových ručiček až nadoraz.

Upozornění: Při vysávání vznikají třením prachu v sací hadici a příslušenství elektrostatické náboje, které může uživatel cítit formou elektrostatických výbojů (v závislosti na okolních vlivech a tělesném vnímání).
Firma Bosch všeobecně doporučuje při vysávání jemného prachu a suchého materiálu používat antistatickou sací hadici (příslušenství).

## Upevnění sací hadice na vysavači (viz obrázek E)

Stočte namontovanou sací hadici (29) do přihrádky pro sací hadici. Vytáhněte oba pásky (13) nahoru a zahákněte je do upevňovacích otvorů (14).