# Indicações de segurança para aspiradores

Ler todas as indicações de segurança e instruções. O desrespeito das advertências e das instruções apresen‌tadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ‌graves lesões.

Guarde todas as indicações de segurança e as instruções para futuras consultas.

- Este aspirador não se destina a ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com experiência e conhecimentos insuficientes. Caso contrário, existe o perigo de utilização errada e ferimentos.

- Vigie as crianças, para se assegurar que elas não brincam com o aspirador.

- Respeite todos os regulamentos de segurança para as substâncias a aspirar.

- Não aspire madeira de faia ou de carvalho, pó de pedra ou amianto. Essas substâncias são cancerígenas.

AVISO

Use o aspirador apenas se você recebeu informações suficientes para o uso, para os materiais a aspirar e para a eliminação segura dos mesmos. Uma instrução cuidadosa reduz as operações erradas e lesões.

AVISO

O aspirador é apropriado para aspirar substâncias secas e, através de medidas apropriadas, também para aspirar líquidos. A penetração de líquidos aumenta o risco de um choque elétrico.

- Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes ou inflamáveis ou explosivos. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão. Os pós, vapores e líquidos podem inflamar e explodir.

AVISO

Só utilizar a tomada para as finalidades determinadas nas instruções de serviço.

AVISO

Desligue imediatamente o aspirador assim que sair espuma ou água e esvazie o recipiente. Caso contrário, é possível que o aspirador seja danificado.

- ATENÇÃO! O aspirador só deve ser armazenado em recintos fechados.

- ATENÇÃO! Limpe regularmente os sensores do nível de enchimento para líquidos e verifique se estão danificados. Caso contrário a função pode ser prejudicada.

- Se não for possível evitar que o aspirador seja operado em áreas úmidas, deve-se utilizar um dispositivo de corrente diferencial (DR). A utilização de um dispositivo de corrente diferencial (DR) reduz o risco de um choque elétrico.

- Antes de cada utilização é necessário controlar o aspirador, o cabo e o plugue. Não utilize o aspirador se forem verificados danos. Não abra pessoalmente o aspirador. Somente permita que seja reparado por pessoal qualificado e que sejam utilizadas apenas peças sobressalentes originais. Aspiradores, cabos e plugues danificados aumentam o risco de um choque elétrico.

- Não atropelar nem esmagar o cabo. Não puxe pelo cabo para retirar o plugue da tomada nem para deslocar o aspirador. Cabos danificados aumentam o risco de um choque elétrico.

- Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aspirador. Esta medida de segurança evita a partida involuntária do aspirador.

- Providencie uma boa ventilação no local de trabalho.

- Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas com peças de substituição originais. Desta forma fica garantido que as caraterísticas de segurança do aspirador não são alteradas.

AVISO

O aspirador contém poeiras prejudiciais à saúde. Mande executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não opere o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso contrário, está prejudicando sua saúde.

- Antes da colocação em funcionamento, controle o estado impecável da mangueira de aspiração. Deixe a mangueira de aspiração montada no aspirador para não sair inadvertidamente pó. Caso contrário pode inspirar pó.

- Não utilize o aspirador como assento. O aspirador pode ser danificado.

- Utilize o cabo de rede e a mangueira de aspiração com muito cuidado. É possível que outras pessoas sejam colocadas em perigo.

- Não limpe o aspirador com um jato de água direto. A infiltração de água na parte superior do aspirador aumenta o risco de um choque elétrico.

- Ligue o aspirador a uma rede de corrente elétrica corretamente ligada à terra. A tomada e o cabo de extensão devem ter um condutor de proteção que funcione.

- Não utilize a tomada no aspirador ao aspirar líquidos ou num ambiente úmido. Devido ao contato com água existe o perigo de curto-circuito ou de choque elétrico.