# Montarea/Demontarea sacului de filtrare din pâslă (aspirare uscată) (consultă imaginile G−H)

Pentru aspirarea uscată a substanţelor din clasa de pulberi L, poţi utiliza un sac de filtrare din pâslă (40) (accesoriu).

Dacă se aspiră substanţe fără sau cu o valoare limită de expunere ≥ 1 mg/m3 (corespunzător clasei de pulberi L), se poate aspira direct în rezervor.

Observaţie: Atunci când utilizezi un sac de filtrare din pâslă, dezactivează curăţarea automată a filtrului vezi Curăţarea automată/manuală a filtrului (consultă imaginea M).

AVERTISMENT

Aspiratorul conţine pulberi nocive pentru sănătate. Operaţiile de golire şi lucrările de întreţinere, inclusiv extragerea rezervorului de colectare a prafului, trebuie efectuate numai de către specialişti. Este necesară purtarea unui echipament de protecţie corespunzător. Nu folosi aspiratorul dacă sistemul său de filtrare nu este complet şi montat cu atenţie. În caz contrar, îţi pui în pericol sănătatea.

Deschide sistemele de blocare (15) şi scoate partea superioară a aspiratorului (12).

Pentru montare, aşază sacul de filtrare din pâslă (40) pe suportul acestuia (39) şi introdu sacul de filtrare din pâslă (40) împreună cu suportul acestuia (39) în rezervor (1).

Pentru demontare, închide orificiul sacului de filtrare din pâslă plin trăgând de sistemul de blocare. Scoate sacul de filtrare din pâslă închis (40) din suportul acestuia (39) şi extrage-l din aspirator.

Aşază la loc partea superioară a aspiratorului (12) şi racordează, prin închiderea sistemelor de blocare (15), rezervorul (1) la partea superioară a aspiratorului (12).