# Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van de zuiger van belang zijn. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis kent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u de zuiger beter en veiliger te gebruiken.

Symbolen en hun betekenis
| WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies. Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.
| Zuiger van stofklasse L conform IEC/EN 60335‑2‑69 voor het droog opzuigen van voor de gezondheid schadelijk stof met een expositiegrenswaarde > 1 mg/m³
| WAARSCHUWING! De zuiger bevat stof dat schadelijk is voor de gezondheid. Laat het leegmaken en onderhouden, inclusief het verwijderen van het stofopvangreservoir, uitsluitend door een vakman uitvoeren. Dienovereenkomstige beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk. Gebruik de zuiger niet zonder het complete en zorgvuldig geplaatste filtersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.
| Klik er maximaal één L-Boxx op. Het gewicht van de L-Boxx plus inhoud mag niet meer bedragen dan 15 kg.
| Hang de zuiger, bijv. voor het transporteren, niet aan een kraanhaak. De zuiger is niet kraanbaar. Er bestaat gevaar voor verwondingen en schade.
| Gebruik de zuiger niet als zitplaats, ladder of opstapje. De zuiger kan omvallen en worden beschadigd. Er bestaat verwondingsgevaar.
| A LED-aanduiding modus automatische filterreiniging
| M LED-aanduiding modus handmatige filterreiniging
| Toets automatische filterreiniging
| Toets handmatige filterreiniging
| Automatische start/stop Opzuigen van vrijkomend stof van draaiende elektrische gereedschappen; zuiger schakelt automatisch in en vertraagd weer uit. Het stopcontact op de zuiger staat permanent onder spanning.
| Uitschakelen Er staat geen stroom op het stopcontact op de zuiger.
| Zuigen Opzuigen van neergedwarreld stof en stof uit het afzuigsysteem. Het stopcontact op de zuiger staat permanent onder spanning.
| Min/Max Traploze regeling van de zuigkracht: maximale zuigcapaciteit voor toepassingen waarbij veel stof vrijkomt gereduceerde zuigcapaciteit voor toepassingen waarbij minder stof vrijkomt, en om de aanzuigkracht tussen aangesloten elektrisch gereedschap en werkstukoppervlak te regelen (bijv. bij het schuren)
| De gegevensregistratie is in deze zuiger geactiveerd.
| Vermelding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrisch gereedschap (landspecifiek)