# Nasazení/vyjmutí vliesového filtračního vaku (suché sání) (viz obrázky G−H)

Pro suché vysávání látek třídy prachu L můžete nasadit vliesový filtrační vak (40) (příslušenství).

Pokud vysáváte látky bez mezní hodnoty expozice nebo s mezní hodnotou expozice ≥ 1 mg/m3 (odpovídající třídě prachu L), lze vysávat přímo do nádoby.

Upozornění: Při použití vliesového filtračního vaku vypněte automatické čištění filtru viz Automatické/manuální čištění filtru (viz obrázek M).

VÝSTRAHA

Vysavač obsahuje zdraví škodlivý prach. Vyprazdňování a údržbu, včetně odstraňování nádoby na prach, nechávejte provádět pouze odborníky. Je nutné odpovídající ochranné vybavení. Nepoužívejte vysavač bez kompletního a správně nasazeného filtračního systému. Jinak ohrožujete své zdraví.

Otevřete uzávěry (15) a sejměte horní díl vysavače (12).

Pro nasazení nasaďte vliesový filtrační vak (40) na držák vliesového filtračního vaku (39) a vložte vliesový filtrační vak (40) s držákem vliesového filtračního vaku (39) do nádoby (1).

Při vyjímání uzavřete otvor plného vliesového filtračního vaku zatažením za uzávěr. Stáhněte uzavřený vliesový filtrační vak (40) z držáku vliesového filtračního vaku (39) a vyjměte ho z vysavače.

Znovu nasaďte horní díl vysavače (12) a uzavřením uzávěrů (15) spojte nádobu (1) s horním dílem vysavače (12).