# Limpeza do filtro automática/manual (ver figura M)

## Limpeza automática do filtro

Nota: por norma, está definida a limpeza automática do filtro quando o aspirador é ligado.

O indicador LED A (5) acende permanentemente.

Na limpeza automática do filtro, o filtro de pregas planas (34) é limpo a cada 15 s por 2 sopros de ar (ruído pulsante).

A vida útil do filtro aumenta quando a limpeza do filtro é usada regularmente.

Para alcançar a vida útil ideal do filtro, desative a limpeza automática do filtro apenas em casos excepcionais, p. ex. ao aspirar líquidos.

## Limpeza manual do filtro

Pressione a tecla Limpeza manual do filtro (7), para efetuar a limpeza manual do filtro. O filtro de pregas planas (34) é limpo por 2 sopros de ar. O indicador LED M (6) acende a branco durante 2 s. Quando o indicador LED M (6) se apaga, o sopro de ar seguinte pode ser ativado. Para o efeito, pressione novamente a tecla Limpeza manual do filtro (7).

Nota: na limpeza manual do filtro, tenha em atenção que cada pressão na tecla deve ser feita com um intervalo de 2−3 s. Pressionando várias vezes a tecla Limpeza manual do filtro (7) de forma contínua faz com que a proteção contra sobreaquecimento do aspirador seja ativada. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após algum tempo ver Eliminar falhas.

Para desligar a limpeza manual do filtro, pressione a tecla Limpeza automática do filtro (8).

Um filtro de pregas planas superficialmente sujo é totalmente funcional. Não é necessária uma limpeza manual do filtro de pregas planas batendo ou soprando e isso pode até danificar o filtro.