# Fliisist filtrikoti sisseasetamine/eemaldamine (kuivimemine) (vaata jooniseid G−H)

Tolmuklassile L vastavate ainete kuivimemiseks võite asetada sisse fliisist filtrikoti (40) (lisavarustus).

Kui imetakse aineid, millel kontsentratsiooni piirmäär puudub või see on ≥ 1 mg/m3 (vastab tolmuklassile L), võib imeda otse anumasse.

Suunis: fliisist filtrikoti kasutamisel lülitage automaatne filtripuhastus välja vaadake Automaatne/käsitsi filtripuhastus (vaata joonist M).

HOIATUS

Tolmuimeja sisaldab terviseohtlikku tolmu. Laske tolmuimejat tühjendada ja hooldada, sealhulgas tolmukogumisanumaid eemaldada ainult asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel. Nõutav on vastav kaitsevarustus. Ärge kasutage puuduliku või valesti paigaldatud filtrisüsteemiga tolmuimejat. Sellega seate ohtu oma tervise.

Avage lukustid (15) ja võtke tolmuimeja ülaosa (12) ära.

Sisseasetamiseks pange fliisist filtrikott (40) fliisist filtrikoti hoidikule (39) ja lükake fliisist filtikott (40) koos fliisist filtrikoti hoidikuga (39) anumasse (1).

Eemaldamiseks sulgege lukustist tõmmates täis fliisist filtrikoti ava. Tõmmake suletud fliisist filtrikott (40) fliisist filtrikoti hodikult (39) maha ja võtke tolmuimejast välja.

Pange tolmuimeja ülaosa (12) tagasi peale ja ühendage lukustite (15) sulgemisega anum (1) tolmuimeja ülaosaga (12).