# Mantenimiento y limpieza

- Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

- Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y seguridad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexión, entonces esto debe ser realizado por Bosch o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar riesgos de seguridad.

- Lleve una máscara protectora contra polvo en el mantenimiento y la limpieza del aspirador.

Limpie la carcasa del aspirador de vez en cuando con un paño húmedo.

- No limpie el aspirador con aire comprimido. El filtro u otros componentes podrían resultar dañados.

Al menos una vez al año, el fabricante o una persona instruida debe realizar una inspección técnica del aspirador (p ej., comprobar que los filtros no estén dañados, que no haya fugas en el aspirador y que los dispositivos de control funcionen correctamente).

##

- Considere contaminadas todas las piezas que puedan haber estado en contacto con sustancias perjudiciales para la salud.
- Aspire, limpie o selle minuciosamente el exterior del aspirador antes de sacarlo de la zona con sustancias perjudiciales para la salud.
- Limpie, desmonte y realice el mantenimiento del aspirador sólo si puede hacerlo sin poner en peligro su vida o la de otras personas. Utilice un equipo de protección personal en los trabajos de mantenimiento y limpieza. Realice el trabajo en un espacio bien ventilado.
- Limpie primero el exterior del aspirador antes de desmontarlo.
- Elimine todas las piezas del aspirador que no puedan limpiarse satisfactoriamente en bolsas impermeables. Respete en ello las disposiciones vigentes para la eliminación de estos residuos.
- Limpie la zona de mantenimiento después de terminar el trabajo.

##

Limpie el depósito (1) de vez en cuando con producto de limpieza corriente en el comercio, no abrasivo, y déjelo que se seque.

##

- Al abrir la tapa del filtro, sujétela por la lengüeta de cierre y asegúrese de que la tapa del filtro abierta quede encastrada en posición vertical. Al caer la tapa del filtro existe peligro de lesión.

La potencia de aspiración depende del estado del filtro. Por ese motivo, limpie el filtro periódicamente.

Cambie inmediatamente un filtro plisado plano dañado (34).

- Tire de la lengüeta de cierre (26) y gire la cubierta del filtro (43) hacia arriba, hasta que encastre en posición vertical.
- Tome el filtro plisado plano (34) por los perfiles y sáquelo hacia arriba.
- Elimine el polvo y la suciedad, que se genera al retirar el filtro plisado plano (34), con un paño húmedo desde el borde del depósito (1).
- El filtro plisado plano puede enjuagarse con agua corriente.
- Coloque un filtro plisado plano (34) nuevo o limpio y preste atención a un asiento seguro y correcto.
- Cierre la cubierta del filtro (43), de modo que encastre de forma audible.

##

- El prefiltro no debe limpiarse en húmedo.

- No introduzca la mano desde arriba entre el estribo de guía y el aspirador para desbloquear la cubierta del prefiltro. De lo contrario, podría aprisionarse su mano.

Tire del estribo de guía (42) hacia arriba hasta que la cubierta del prefiltro quede libremente accesible desde detrás.

Presione la tecla de desenclavamiento (28) de la cubierta del prefiltro (27) y retírela del compartimento del prefiltro.

Retire el prefiltro (44).

Cepille las láminas del prefiltro con un cepillo blando.

Coloque el prefiltro en la cubierta del prefiltro (27).

Coloque la cubierta del prefiltro (27) en el compartimento del prefiltro y repliéguela.

##

Saque el enchufe de red del aspirador de la caja de enchufe.

Retire la parte superior del aspirador (12).

Vacíe el depósito (1).

Mueva el flotador (46) o golpéelo ligeramente para eliminar la suciedad.

Limpie el flotador (46) con un paño suave.

Si es necesario, también puede retirar el flotador. Para ello, presione el enclavamiento (47) y extraiga el flotador (46).

Limpie el imán (48) con un cepillo.

Vuelva a colocar el flotador (46).

##

- Enrolle el cable de red en el soporte de cables (19).
- Coloque los accesorios en los soportes previstos para ello.
- Enrolle la manguera de aspiración montada (29) en el compartimento para la manguera de aspiración. Tire las dos cintas de tracción (13) hacia arriba y engánchelas en las aberturas de fijación.
- Encaje la caja L-BOXX sobre el alojamiento (11).
- Retire la bolsa de plástico/bolsa de filtro de vellón en cuanto esté llena.
- Transporte el aspirador sólo por el asa de transporte (10).
- Guarde el aspirador en un espacio seco con suelo plano y asegúrelo contra un uso no autorizado.
- Para fijar los rodillos guías (17) pise hacia abajo el freno de rodillo guía (18).
- Para facilitar el transporte del aspirador y no dañar la espalda, vacíe completamente el depósito o deseche la bolsa de plástico/la bolsa del filtro de vellón llena.
- Desbloquee el freno de rodillo guía (18) para empujar o tirar el aspirador.
- Utilice únicamente el estribo de guía desplegado (42) para empujar o tirar el aspirador. El aspirador no debe arrastrarse por escalones con el estribo de guía. Para ello debe utilizarse el asa de transporte.
- Cuando suba la aspiradora por las escalas, asegúrese de que no hayan otras personas justo detrás de usted por si el aspirador se deja caer inesperadamente.