# Montage du tuyau d’aspiration (voir figure D)

Emboîtez le tuyau d’aspiration (29) sur le raccord (3) et tournez-le à fond dans le sens horaire.

Remarque : Lors de l’aspiration, le frottement de la poussière contre les parois du tuyau d’aspiration et de l’accessoire génère des charges électrostatiques pouvant donner lieu à des décharges électrostatiques plus ou moins gênantes pour l’utilisateur (dépend des conditions environnantes et de la sensibilité corporelle de chacun).
Bosch recommande pour cette raison l’utilisation d’un tuyau d’aspiration antistatique (accessoire) pour l’aspiration de poussières fines et de matières sèches.

## Fixation du flexible d’aspiration à l’aspirateur (voir figure E)

Enroulez le flexible d’aspiration (29) raccordé dans le logement de l’aspirateur prévu à cet effet. Tirez les deux sangles (13) vers le haut et accrochez-les au niveau des ouvertures de fixation (14).