# Zaj és vibráció értékek

A zajkibocsátási értékek a EN 60335‑2‑69 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Az elektromos kéziszerszám A-besorolású hangnyomásszintje tipikus esetben 73 dB(A). K bizonytalansági tényező = 2 dB. A zajszint munka közben meghaladhatja a megadott értékeket. Viseljen fülvédőt!

Az ah rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és a K szórás a EN 60335‑2‑69 szabványnak megfelelően meghatározott értékei:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.