# Nettoyage de filtre automatique/manuel (voir figure M)

## Nettoyage de filtre automatique

Remarque : Le nettoyage de filtre automatique est toujours actif à la mise en marche de l’aspirateur (réglage par défaut).

L’indicateur LED A (5) est allumé en permanence.

Lorsque le nettoyage de filtre automatique est actif, le filtre plissé plat (34) est nettoyé toutes les 15 s par 2 jets d’air (bruit de pulsation).

Une utilisation régulière du nettoyage de filtre prolonge la durée de vie du filtre.

Pour prolonger au maximum la durée de vie du filtre, ne désactivez le nettoyage de filtre automatique que si cela est vraiment nécessaire (p. ex. pour l’aspiration de liquides).

## Nettoyage de filtre manuel

Actionnez la touche Nettoyage de filtre manuel (7) pour activer le nettoyage de filtre manuel. Le filtre plat plissé (34) est nettoyé par 2 jets d’air. L’indicateur LED M (6) s’allume en blanc pendant 2 s. Dès que l’indicateur LED M (6) s’éteint, un nouveau cycle de nettoyage peut être déclenché. Appuyez pour cela à nouveau sur la touche Nettoyage de filtre manuel (7).

Remarque : Il convient d’attendre 2 à 3 s entre chaque actionnement de la touche de nettoyage manuel. Un actionnement répété sans pause de la touche Nettoyage de filtre manuel (7) provoque l’activation de la protection contre la surchauffe de l’aspirateur. La protection contre la surchauffe se désactive automatiquement au bout d’un certain temps voir Dépannage.

Pour désactiver le nettoyage de filtre manuel, actionnez la touche Nettoyage de filtre automatique (8).

Un filtre plissé encrassé en surface reste entièrement fonctionnel. Il n’est pas nécessaire de nettoyer manuellement le filtre plissé plat en le tapotant ou en soufflant dessus, cela risquerait même de l’endommager.